**Котировочная документация**

**к извещению о проведении запроса котировок**

**№ 5 от 14.11.2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ***Сведения о Заказчике.*** | |
|  | ***Наименование.*** | Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Могоча» |
| ***Место нахождения, почтовый адрес, e-mail.*** | 673732, Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, дом 40 |
| ***Адрес электронной почты, e-mail.*** | [nuzmogocha@mail.ru](https://e.mail.ru/compose?To=nuzmogocha@mail.ru) |
|  | ***Адрес электронной почты для подачи заявок.*** | [tan-08@inbox.ru](mailto:tan-08@inbox.ru) |
|  | ***Номера контактных телефонов.*** | 8(30241)2-32-78, 89145204094 |
|  | ***Контактное лицо.*** | Толстошеева Анастасия Анатольевна |
| 2 | ***Предмет договора.*** | Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту: № 27,37,38 второго этажа; № 55, 56 первого этажа; устройство пандуса для МГН здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Могоча". |
| 3 | ***Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок.*** | http://nuz-mogocha.ru/ |
| 4 | ***Начальная (максимальная) цена.*** | 1 598 470,53 рублей (один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят рублей 53 копейки) |
| 5 | ***Порядок формирования цены договора.*** | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации), а также компенсацию издержек подрядчика (стоимость работ, материалов, накладные и плановые расходы, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы).  **Стоимость работ является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.** |
| 6 | ***Источник финансирования.*** | за счет средств от предпринимательской деятельности |
| 7 | ***Место выполнения работ*** | 673732, Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, дом 40 Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Могоча» |
| 8 | ***Срок, место и порядок подачи заявок*** | Участник закупки предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе, в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с Приложением №4 к настоящей документации и не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, по адресу: 673732, Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, дом 40, 1 этаж кабинет главного врача в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. Перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Документация предоставляется на русском языке.  Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Покупателем с 15.11.2019 г., 08..00 ч. до 27.11.2019г., 10.00 ч. Ответственный за прием котировочных заявок: Толстошеева Анастасия Анатольевна, телефон: 8(30241)2-32-78, 89145204094.  Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 9 | ***Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации.*** | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | ***Требования к участникам закупки.*** | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:  1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;  2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;  7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;  8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  **9. Наличие СРО.**  **10. Участник должен иметь опыт по аналогичному виду работ (установленных в Приложении №1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации), стоимость которых составляет не менее 100% (ста процентов) начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, установленной в Приложении № 1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации. В подтверждение опыта выполнения работ участник в составе заявки предоставляет заверенные копии договоров (со всеми приложениями), акты выполненных работ (КС).**  **11. По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участник, признанный победителем обязан пройти регистрацию и разместить каталог работ (в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора) в автоматизированной системе заказов товаров, работ и услуг АСЗ «Электронный ордер». Дальнейшая работа в рамках заключенного договора и обмен документацией (заявки, счета, счета-фактуры и т.п.) производится только с использованием АСЗ «Электронный ордер».** |
| 11 | ***Требования к содержанию, форме, оформлению и документов предоставляемые участниками закупки*** | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку на бумажном носителе в соответствии с Приложением № 3 к настоящей документации. Заявка и копии документов, прилагаемые к котировочной заявке, **обязательно** сшиваются и заверяются печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо заверяются печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки каждый лист предоставленных документов.  Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.  В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. |
| 12 | ***Порядок подачи котировочных заявок.*** | Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.  Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок. |
| 14 | ***Дата и время рассмотрения котировочных заявок.*** | 21.11.2019 г., 15:00 ч. |
| 15 | ***Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.*** | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке.  Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок, Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.  В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.  Запрос о разъяснении положений документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации, не подлежит рассмотрению. |
| 16 | ***Наименование и количество работ.*** | В соответствии с Приложением №1 «Начальная (максимальная) цена» к настоящей документации. |
| 17 | ***Требования к техническим и функциональным характеристикам.*** | В соответствии с Приложением № 2 «Техническое задание» к настоящей документации. |
| 18 | ***Форма, сроки и порядок оплаты за работы.*** | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, в следующем порядке: - на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ |
| 19 | ***Срок заключения Договора.*** | По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей документации, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора (в соответствии с Приложением №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации).  Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента официальной публикации победителя. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.  Если победитель запроса котировок не исполнил необходимые для заключения договора условия, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведенном запросе котировок, или с участником запроса котировок, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведенном запросе котировок.  Проведение данной процедуры закупки не накладывает на заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником. |
| 20 | ***Гарантийный срок*** | Гарантия на результат выполненных работ – не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2). |
| 21 | ***Условия и срок исполнения договора*** | В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора, в соответствии с договором (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к настоящей документации) |
| 22 | ***Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок*** | Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора.  В ходе рассмотрения котировочных заявок комиссия вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.  Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если:   1. Несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2. При предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 3. Отказа от проведения запроса котировок; 4. Непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).   Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку.  К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.  При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.  Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.  Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча» не позднее 2-х дней с даты его подписания.  Основанием для отказа в приеме заявки является:   * истечение срока подачи заявок; * несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о закупке.   Заказчик процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.  По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются.  Конверт с заявкой, полученный заказчиком процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается. |
| 24 | ***Прочие условия.*** | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.  Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |

Внимание! Время в извещении и документации к извещению указано местное (UTC +9).

Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от «02» апреля 2018 года, размещенного на сайте Заказчика <http://nuz-mogocha.ru/>

***Главный врач***

***ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Золотарев***

Приложение № 1

к котировочной документации

**Начальная (максимальная) цена договора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Локальная смета № 1** | | | | | | | | | | | |
| (Локальная смета) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| на: Ремонтные работы | | | | | | | | | | | |
| Наименование объекта: Текущий ремонт: № 27,37,38 второго этажа; № 55, 56 первого этажа; устройство пандуса для МГН здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Могоча"  по адресу: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, 40 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Адрес объекта: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, 40 | | | | | | | | | | | |
| Основание: Дефектный акт, техническое задание | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **1598,471** | | тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: | **1600,14** | | чел.час |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда: | **258,627** | | тыс.руб. |  |
| Составлен(а) в уровне цен на: 2 квартал 2019 года | | | | | | | | | | | |
| С использованием: | | СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2019.2кв Х-а Дальневосточный территориальный район Забайкальская железная дорога 75 Забайкальский край ОАО "РЖД" СНБ ОССпж-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 ОАО "РЖД" ССЦ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 X-а Восточно-Сибирский территориальный район ОАО "РЖД" | | | | | | | | |  |
| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | | Ед. изм. | Количество единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Попра- вочные коэф- фици- енты | Всего в базисном уровне  цен, руб. | Индексы перес- чета, нормы НР и СП | ВСЕГО в текущем уровне цен, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Стоматология (помещение №37 )** | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ОЕРЖр 56-1-1** | **Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | **100 коробок** | **0.01** | **1 460.75** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.18 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 1.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.1066 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 261.55 | 1.15 | 14.51 | 14.56 | 211.27 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 199.20 | 1.15 | 2.29 | 5.18 | 11.86 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 27.24 | 1.15 | 0.31 | 14.56 | 4.51 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 8.45 |  | 122.99 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 8.30 |  | 120.84 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 130.88 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 1.50 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **33.55** |  | **466.96** | **1.50** |
| **2** | **ОЕРЖр 56-10-1** | **Снятие дверных полотен** | | **100 м2 дверных полотен** | **0.022** | **345.75** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.02 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 2.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.02596 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 345.75 | 1.15 | 8.75 | 14.56 | 127.40 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 4.99 |  | 72.62 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 4.90 |  | 71.34 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.28 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.92 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **18.64** |  | **271.36** | **0.92** |
| **3** | **ОЕРЖр 56-9-1** | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | **100 коробок** | **0.01** | **2 205.29** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.02 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 3.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.105 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 724.87 | 1.15 | 19.84 | 14.56 | 288.87 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 480.42 | 1.15 | 5.52 | 5.02 | 27.71 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 47.92 | 1.15 | 0.55 | 14.56 | 8.01 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 11.62 |  | 169.22 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 11.42 |  | 166.25 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 183.27 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.11 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **48.40** |  | **652.05** | **2.11** |
| **4** | **ОЕРЖр 57-2-1** | **Разборка покрытий полов из линолеума** | | **100 м2 покрытия** | **0.1946** | **111.03** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 4.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.091462 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 106.61 | 1.15 | 23.86 | 14.56 | 347.40 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 4.42 | 1.15 | 0.99 | 6.11 | 6.05 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.81 | 1.15 | 0.41 | 14.56 | 5.97 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 80\*0.7=56% | | | 13.59 |  | 197.89 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *68\*0.9=61%* | | | 14.80 |  | 215.56 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 11.52 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.58 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **53.24** |  | **766.90** | **2.58** |
| **5** | **ОЕРЖ 46-04-010-02** | **Разборка покрытий полов дощатых** | | **100 м2 покрытия** | **0.1946** | **409.86** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.3. | ОТ=14.56 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 285.76 | 1.15 | 63.95 | 14.56 | 931.11 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 124.10 | 1.15 | 27.77 | 1 | 27.77 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 50.81 | 1.15 | 11.37 | 14.56 | 165.55 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 51.97 |  | 756.70 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 40.67 |  | 592.20 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 34.18 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 7.65 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **184.36** |  | **2 307.78** | **7.65** |
| **6** | **ОЕРЖ 46-04-009-01** | **Разборка бетонных полов** | | **1 м3** | **2.2** | **370.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.4. | ОТ=14.56 ЭМ=4.8 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 97.16 | 1.15 | 245.81 | 14.56 | 3 578.99 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 273.55 | 1.15 | 692.08 | 4.8 | 3 321.98 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 27.28 | 1.15 | 69.02 | 14.56 | 1 004.93 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 217.23 |  | 3 162.90 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 170.01 |  | 2 475.32 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 11.19 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 28.31 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 325.13** |  | **12 539.19** | **28.31** |
| **7** | **ОЕРЖ 46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных** | | **100 м2** | **0.43875** | **213.60** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.4. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 213.60 | 1.15 | 107.77 | 14.56 | 1 569.13 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 74.36 |  | 1 082.70 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 58.20 |  | 847.33 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 22.82 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 11.51 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **240.33** |  | **3 499.16** | **11.51** |
| **8** | **ОЕРЖр 56-11-1** | **Снятие наличников** | | **100 м наличников** | **0.06** | **40.12** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.18 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 8.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.024 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 40.12 | 1.15 | 2.77 | 14.56 | 40.33 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 1.58 |  | 22.99 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 1.55 |  | 22.58 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 4.21 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.29 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **5.90** |  | **85.90** | **0.29** |
| Ремонтные работы | | | | | | | | | | | |
| **9** | **ОЕРЖ 46-02-007-01** | **Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3** | | **1 м3** | **0.16** | **867.55** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.6. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=5.84 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 143.37 | 1.15 | 26.38 | 14.56 | 384.09 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.15 | 1.15 | 0.40 | 6.11 | 2.44 |  |
|  |  | МР | |  |  | 722.03 | 1 | 115.52 | 5.84 | 674.64 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 18.20 |  | 265.02 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 14.25 |  | 207.41 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 14.63 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.69 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **174.75** |  | **1 533.60** | **2.69** |
| **10** | **ОЕРЖ 10-01-034-07** | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления** | | **100 м2 проемов** | **0.038** | **559 703.27** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.3. | ОТ=14.56 ЭМ=6.37 ОТМ=14.56 МР=2.52 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 038.63 | 1.38 | 106.91 | 14.56 | 1 556.61 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 516.64 | 1.5 | 29.45 | 6.37 | 187.60 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 24.50 | 1.5 | 1.40 | 14.56 | 20.38 |  |
|  |  | МР | |  |  | 557 148.00 | 1 | 21 171.62 | 2.52 | 53 352.48 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 118\*(0.9\*0.7)=74% | | | 80.15 |  | 1 166.97 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *63\*(0.85\*0.9)=49%* | | | 53.07 |  | 772.73 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 196.10 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 10.29 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **21 441.20** |  | **57 036.39** | **10.29** |
| Полы | | | | | | | | | | | |
| **11** | **ОЕРЖ 11-01-004-01** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой** | | **100 м2 изолируемой поверхности** | **0.1946** | **3 046.90** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.4. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=4.19 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 624.35 | 1.38 | 167.67 | 14.56 | 2 441.28 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 338.90 | 1.5 | 98.92 | 5.49 | 543.07 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 5.43 | 1.5 | 1.59 | 14.56 | 23.15 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 083.65 | 1 | 405.48 | 4.19 | 1 698.96 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 130.33 |  | 1 897.61 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 98.17 |  | 1 429.37 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 46.57 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 12.51 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **900.57** |  | **8 010.29** | **12.51** |
| **12** | **ОЕРЖ 11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2 стяжки** | **0.1946** | **1 828.57** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.29 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 376.53 | 1.38 | 101.12 | 14.56 | 1 472.31 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.90 | 1.5 | 13.98 | 6.11 | 85.42 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 17.68 | 1.5 | 5.16 | 14.56 | 75.13 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 404.14 | 1 | 273.25 | 4.29 | 1 172.24 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 81.84 |  | 1 191.53 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 61.64 |  | 897.52 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 40.78 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 10.98 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **531.83** |  | **4 819.02** | **10.98** |
| **13** | **ОЕРЖ 11-01-011-02** | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)** | | **100 м2 стяжки** | **0.1946** | **362.66** |  |  |  |  |  |
|  | К = 16 | ПЗ=1 , ОТ=16 , ЭМ=16 , ОТМ=16 , МР=16 , ОБ=16 , ЗТ=16 , ЗТМ=16 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.29 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 4.77 | 22.08 | 20.50 | 14.56 | 298.48 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.35 | 24 | 39.00 | 6.11 | 238.29 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.92 | 24 | 13.64 | 14.56 | 198.60 |  |
|  |  | МР | |  |  | 349.54 | 16 | 1 088.33 | 4.29 | 4 668.94 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 26.29 |  | 382.75 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 19.80 |  | 288.31 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 0.71 | 22.08 / 24 |  |  |  | 3.13 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 193.92** |  | **5 876.77** | **3.13** |
| **14** | **ОЕРЖ 06-01-015-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | **1 т** | **0.06825** | **6 587.00** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.7. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=5.48 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 134.36 | 1.38 | 12.65 | 14.56 | 184.18 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 39.51 | 1.5 | 4.04 | 6.1 | 24.64 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.59 | 1.5 | 0.27 | 14.56 | 3.93 |  |
|  |  | МР | |  |  | 6 413.13 | 1 | 437.70 | 5.48 | 2 398.60 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 8.53 |  | 124.15 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*(0.85\*0.9)=50%* | | | 6.46 |  | 94.06 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 12.80 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 1.21 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **469.38** |  | **2 825.63** | **1.21** |
| **15** | **ОЕРЖ 11-01-047-02** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см** | | **100 м2 покрытия** | **0.1946** | **29 335.83** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | | |
| Пр | 15.1 203-9007 | Рейки деревянные | | м3 | 0.001946 | 0 | 1 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 464.31 | 1.38 | 661.79 | 14.56 | 9 635.66 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 28.60 | 1.5 | 8.35 | 6.28 | 52.44 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.86 | 1.5 | 6.09 | 14.56 | 88.67 |  |
|  |  | МР | |  |  | 26 842.92 | 1 | 5 223.63 | 2.74 | 14 312.75 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 514.27 |  | 7 487.73 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 387.37 |  | 5 640.11 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 236.64 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 63.59 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 795.41** |  | **37 128.69** | **63.59** |
| **16** | **101-4488** | **Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм** | | **м2** | **- 19.8492** | **214.90** |  | **-4 265.59** |  | **-11 687.72** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 214.90 | 1 | -4 265.59 | 2.74 | -11 687.72 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **-4 265.59** |  | **-11 687.72** | **0.00** |
| **17** | **101-4368** | **Клей плиточный «Юнис Гранит»** | | **кг** | **- 233.52** | **4.05** |  | **- 945.76** |  | **-2 591.38** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4.05 | 1 | - 945.76 | 2.74 | -2 591.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 945.76** |  | **-2 591.38** | **0.00** |
| **18** | **101-3187** | **Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ** | | **т** | **0.23352** | **14 561.93** |  | **3 400.50** |  | **9 317.37** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 14 561.93 | 1 | 3 400.50 | 2.74 | 9 317.37 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 400.50** |  | **9 317.37** | **0.00** |
| **19** | **Счет на оплату №939695765 ИП Островская** | **Гранит керамический Дайсен светло-серый 600х600 БЦ= 2070/1.2/2.74** | | **м2** | **19.8492** | **629.56** |  | **13 128.57** |  | **35 972.28** |  |
|  | К = 1.03 | ПЗ=1 , ОТ=1.03 , ЭМ=1.03 , ОТМ=1.03 , МР=1.03 , ОБ=1.03 , ЗТ=1 , ЗТМ=1 | | | | | | | | | |
|  | К = 1.02 | ПЗ=1 , ОТ=1.02 , ЭМ=1.02 , ОТМ=1.02 , МР=1.02 , ОБ=1.02 , ЗТ=1 , ЗТМ=1 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 629.56 | 1.0506 | 13 128.57 | 2.74 | 35 972.28 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **13 128.57** |  | **35 972.28** | **0.00** |
| **20** | **ОЕРЖ 11-01-049-01** | **Укладка металлического накладного профиля (порога)** | | **100 м профиля** | **0.01** | **285.50** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | | |
| Пр | 20.1 206-9002 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | | м | 1.05 | 0 | 1 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 174.55 | 1.38 | 2.41 | 14.56 | 35.09 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 23.85 | 1.5 | 0.36 | 6.09 | 2.19 |  |
|  |  | МР | |  |  | 87.10 | 1 | 0.87 | 3.72 | 3.24 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 1.86 |  | 27.02 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 1.40 |  | 20.35 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.64 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.23 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6.90** |  | **87.89** | **0.23** |
| **21** | **206-1368** | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 2,7 м** | | **шт.** | **1** | **265.08** |  | **265.08** |  | **986.10** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 265.08 | 1 | 265.08 | 3.72 | 986.10 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **265.08** |  | **986.10** | **0.00** |
| Стены | | | | | | | | | | | |
| **22** | **ОЕРЖ 15-02-016-03** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен** | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | **0.43875** | **2 336.35** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=14.56 ЭМ=10.82 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 968.28 | 1.38 | 586.27 | 14.56 | 8 536.09 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 123.44 | 1.5 | 81.24 | 10.82 | 879.02 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 77.49 | 1.5 | 51.00 | 14.56 | 742.56 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 244.63 | 1 | 546.08 | 4.78 | 2 610.26 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 420.60 |  | 6 123.91 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 267.65 |  | 3 897.03 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 92.13 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 56.11 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 901.84** |  | **22 046.31** | **56.11** |
| **23** | **ОЕРЖ 15-02-031-01** | **Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских** | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | **0.0265** | **4 837.64** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=14.56 ЭМ=10.82 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 275.27 | 1.38 | 83.21 | 14.56 | 1 211.54 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 70.04 | 1.5 | 2.78 | 10.82 | 30.08 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 28.68 | 1.5 | 1.14 | 14.56 | 16.60 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 492.33 | 1 | 66.05 | 4.78 | 315.72 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 55.67 |  | 810.57 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 35.43 |  | 515.82 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 206.12 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 7.54 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **243.14** |  | **2 883.73** | **7.54** |
| **24** | **ОЕРЖ 15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой стен** | | **100 м2 покрытия** | **0.46525** | **190.91** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=2.75 | | | | | | | | | |
| Пр | 24.1 101-9732 | Грунтовка | | т | 0.009305 | 0 | 1 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 188.33 | 1.38 | 120.92 | 14.56 | 1 760.60 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.20 | 1.5 | 1.54 | 6.1 | 9.39 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.5 | 0.10 | 14.56 | 1.46 |  |
|  |  | МР | |  |  | 0.38 | 1 | 0.18 | 2.75 | 0.50 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 79.87 |  | 1 162.96 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 50.83 |  | 740.07 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.33 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 10.49 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **253.34** |  | **3 673.52** | **10.49** |
| **25** | **101-7143** | **Грунтовка по бетону, марка WG-Welestrong Sealer** | | **кг** | **9.305** | **234.06** |  | **2 177.93** |  | **5 989.31** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=2.75 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 234.06 | 1 | 2 177.93 | 2.75 | 5 989.31 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 177.93** |  | **5 989.31** | **0.00** |
| **26** | **ОЕРЖ 15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | | **100 м2 поверхности облицовки** | **0.46525** | **11 501.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 759.56 | 1.38 | 1 129.72 | 14.56 | 16 448.72 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 35.69 | 1.5 | 24.91 | 7.93 | 197.54 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.41 | 1.5 | 14.24 | 14.56 | 207.33 |  |
|  |  | МР | |  |  | 9 706.46 | 1 | 4 515.93 | 3.34 | 15 083.21 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 755.01 |  | 10 992.99 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 480.46 |  | 6 995.54 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 161.32 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 103.67 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 906.03** |  | **49 718.00** | **103.67** |
| **27** | **101-0256** | **Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые** | | **м2** | **- 46.525** | **75.79** |  | **-3 526.13** |  | **-11 777.27** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 75.79 | 1 | -3 526.13 | 3.34 | -11 777.27 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **-3 526.13** |  | **-11 777.27** | **0.00** |
| **28** | **101-1776** | **Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)** | | **т** | **- 0.17446875** | **4 332.49** |  | **- 755.88** |  | **-2 524.64** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4 332.49 | 1 | - 755.88 | 3.34 | -2 524.64 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 755.88** |  | **-2 524.64** | **0.00** |
| **29** | **101-3187** | **Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ** | | **т** | **0.174469** | **14 561.93** |  | **2 540.61** |  | **8 485.64** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 14 561.93 | 1 | 2 540.61 | 3.34 | 8 485.64 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 540.61** |  | **8 485.64** | **0.00** |
| **30** | **Коммерческое предложение ООО "Сибирь Керама"** | **Плитка гладкая облицовочная "Тигр Белый", цвет белый глянец БЦ=785/1.2/3.34** | | **м2** | **46.525** | **195.86** |  | **9 573.47** |  | **31 975.39** |  |
|  | К = 1.02 | ПЗ=1 , ОТ=1.02 , ЭМ=1.02 , ОТМ=1.02 , МР=1.02 , ОБ=1.02 , ЗТ=1 , ЗТМ=1 | | | | | | | | | |
|  | К = 1.03 | ПЗ=1 , ОТ=1.03 , ЭМ=1.03 , ОТМ=1.03 , МР=1.03 , ОБ=1.03 , ЗТ=1 , ЗТМ=1 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 195.86 | 1.0506 | 9 573.47 | 3.34 | 31 975.39 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **9 573.47** |  | **31 975.39** | **0.00** |
| **31** | **101-1775** | **Раскладки поливинилхлоридные вертикальные** | | **м** | **22** | **5.65** |  | **124.30** |  | **415.16** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5.65 | 1 | 124.30 | 3.34 | 415.16 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **124.30** |  | **415.16** | **0.00** |
| **32** | **ОЕРЖ 15-04-025-08** | **Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.008** | **1 629.26** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 554.99 | 1.38 | 6.13 | 14.56 | 89.25 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 10.56 | 1.5 | 0.13 | 6.09 | 0.79 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.5 | 0.00 | 14.56 | 0.00 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 063.71 | 1 | 8.51 | 2.23 | 18.98 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 4.05 |  | 58.91 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 2.57 |  | 37.49 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 51.02 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.56 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **21.39** |  | **205.42** | **0.56** |
| Потолки | | | | | | | | | | | |
| **33** | **ОЕРЖ 15-01-051-02** | **Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2** | | **100 м2 облицовки** | **0.1906** | **398.58** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 346.59 | 1.38 | 91.16 | 14.56 | 1 327.29 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 51.99 | 1.5 | 14.86 | 6.09 | 90.50 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 60.17 |  | 876.01 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 38.29 |  | 557.46 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 26.04 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 6.85 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **204.48** |  | **2 851.26** | **6.85** |
| **34** | **Коммерческое предложение ИП Лазарев Е.А.** | **Полотно натяжного потолка с кромкой из ПВХ гарпун, цвет белый матовый(Германия) БЦ=900/1.2/3.23** | | **м2** | **19.06** | **232.20** |  | **4 425.73** |  | **14 295.11** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 232.20 | 1 | 4 425.73 | 3.23 | 14 295.11 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **4 425.73** |  | **14 295.11** | **0.00** |
| **35** | **201-1583** | **Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка** | | **м** | **18** | **6.68** |  | **120.24** |  | **388.38** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 6.68 | 1 | 120.24 | 3.23 | 388.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **120.24** |  | **388.38** | **0.00** |
| **36** | **201-1582** | **Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка** | | **м** | **18** | **8.34** |  | **150.12** |  | **484.89** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 8.34 | 1 | 150.12 | 3.23 | 484.89 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **150.12** |  | **484.89** | **0.00** |
| **37** | **101-3911** | **Дюбели для пристрелки стальные** | | **10 шт.** | **18** | **30.86** |  | **555.48** |  | **1 794.20** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 30.86 | 1 | 555.48 | 3.23 | 1 794.20 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **555.48** |  | **1 794.20** | **0.00** |
| **38** | **101-5867** | **Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм** | | **10 шт.** | **18** | **12.47** |  | **224.46** |  | **725.01** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.47 | 1 | 224.46 | 3.23 | 725.01 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **224.46** |  | **725.01** | **0.00** |
| **39** | **ОЕРЖ 15-01-052-01** | **Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий** | | **100 отверстий** | **0.08** | **486.21** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 486.21 | 1.38 | 53.68 | 14.56 | 781.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 35.43 |  | 515.84 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 22.55 |  | 328.26 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.53 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 4.03 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **111.66** |  | **1 625.68** | **4.03** |
| **40** | **101-2885** | **Клей цианакрилатный Permabond С791** | | **кг** | **0.04** | **5 210.74** |  | **208.43** |  | **673.23** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5 210.74 | 1 | 208.43 | 3.23 | 673.23 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **208.43** |  | **673.23** | **0.00** |
| **41** | **101-4169** | **Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм** | | **м2** | **0.75** | **39.71** |  | **29.78** |  | **96.19** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 39.71 | 1 | 29.78 | 3.23 | 96.19 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **29.78** |  | **96.19** | **0.00** |
| Проёмы | | | | | | | | | | | |
| **42** | **ОЕРЖ 10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников оконных** | | **100 м коробок блоков** | **0.06** | **638.70** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.3. | ОТ=14.56 ЭМ=6.37 ОТМ=14.56 МР=2.52 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 76.64 | 1.38 | 6.35 | 14.56 | 92.46 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3.72 | 1.5 | 0.33 | 6.37 | 2.10 |  |
|  |  | МР | |  |  | 558.34 | 1 | 33.50 | 2.52 | 84.42 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 118\*(0.9\*0.7)=74% | | | 4.70 |  | 68.42 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *63\*(0.85\*0.9)=49%* | | | 3.11 |  | 45.31 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 7.82 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.65 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **47.99** |  | **292.71** | **0.65** |
| **43** | **203-0359** | **Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм** | | **м** | **- 6.72** | **4.90** |  | **- 32.93** |  | **- 82.98** |  |
|  | 10.14.3. | ОТ=14.56 ЭМ=6.37 ОТМ=14.56 МР=2.52 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4.90 | 1 | - 32.93 | 2.52 | - 82.98 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 32.93** |  | **- 82.98** | **0.00** |
| **44** | **ОЕРЖ 10-01-039-03** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** | | **100 м2 проемов** | **0.0189** | **31 558.10** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 237.40 | 1.38 | 32.27 | 14.56 | 469.85 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 362.31 | 1.5 | 10.27 | 5.86 | 60.18 |  |
|  |  | МР | |  |  | 29 958.39 | 1 | 566.21 | 5.4 | 3 057.53 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 118\*(0.9\*0.7)=74% | | | 23.88 |  | 347.69 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *63\*(0.85\*0.9)=49%* | | | 15.81 |  | 230.23 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 115.00 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 3.00 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **648.44** |  | **4 165.48** | **3.00** |
| **45** | **203-0205** | **Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2** | | **м2** | **- 1.89** | **258.74** |  | **- 489.02** |  | **-2 640.71** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 258.74 | 1 | - 489.02 | 5.4 | -2 640.71 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 489.02** |  | **-2 640.71** | **0.00** |
| **46** | **203-0598** | **Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 790x2090 мм (Д-1)** | | **компл.** | **1** | **1 973.50** |  | **1 973.50** |  | **10 656.90** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 973.50 | 1 | 1 973.50 | 5.4 | 10 656.90 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 973.50** |  | **10 656.90** | **0.00** |
| **47** | **101-0951** | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни** | | **компл.** | **1** | **100.28** |  | **100.28** |  | **541.51** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 100.28 | 1 | 100.28 | 5.4 | 541.51 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **100.28** |  | **541.51** | **0.00** |
| **48** | **101-0894** | **Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных** | | **компл.** | **1** | **122.42** |  | **122.42** |  | **661.07** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 122.42 | 1 | 122.42 | 5.4 | 661.07 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **122.42** |  | **661.07** | **0.00** |
| **49** | **ОЕРЖ 46-03-009-03** | **Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см** | | **100 шт.** | **0.04** | **2 148.85** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.19.1. | ОТ=14.56 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 504.39 | 1.15 | 23.20 | 14.56 | 337.79 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1 644.46 | 1.15 | 75.65 | 1 | 75.65 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 176.46 | 1.15 | 8.12 | 14.56 | 118.23 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 21.61 |  | 314.65 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 16.91 |  | 246.25 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 60.39 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.78 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **137.37** |  | **974.34** | **2.78** |
| **50** | **ОЕРЖ 46-03-009-05** | **Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см** | | **100 шт.** | **0.02** | **4 162.36** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.19.1. | ОТ=14.56 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 965.68 | 1.15 | 22.21 | 14.56 | 323.38 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3 196.68 | 1.15 | 73.52 | 1 | 73.52 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 343.03 | 1.15 | 7.89 | 14.56 | 114.88 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 20.77 |  | 302.40 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 16.25 |  | 236.66 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 116.05 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.67 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **132.75** |  | **935.96** | **2.67** |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | |
| **51** | **ОЕРЖр 65-4-1** | **Демонтаж умывальников и раковин** | | **100 приборов** | **0.01** | **534.15** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.15.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 51.1 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | т | 0.0182 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 525.31 | 1.15 | 6.04 | 14.56 | 87.94 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.84 | 1.15 | 0.10 | 6.11 | 0.61 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 3.62 | 1.15 | 0.04 | 14.56 | 0.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 74\*0.7=52% | | | 3.16 |  | 46.03 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 2.74 |  | 39.83 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 51.56 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.59 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **12.04** |  | **174.41** | **0.59** |
| **52** | **ОЕРЖр 65-3-7** | **Снятие смесителя без душевой сетки** | | **100 шт. арматуры** | **0.01** | **378.29** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.15.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 52.1 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | т | 0.0022 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 375.91 | 1.15 | 4.32 | 14.56 | 62.90 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.38 | 1.15 | 0.03 | 6.11 | 0.18 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.97 | 1.15 | 0.01 | 14.56 | 0.15 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 74\*0.7=52% | | | 2.25 |  | 32.79 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 1.95 |  | 28.37 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.78 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.42 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8.55** |  | **124.24** | **0.42** |
| **53** | **ОЕРЖ 17-01-005-04** | **Установка раковин** | | **10 компл.** | **0.1** | **1 411.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 103.74 | 1.38 | 14.32 | 14.56 | 208.50 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 15.79 | 1.5 | 2.37 | 6.09 | 14.43 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.97 | 1.5 | 0.15 | 14.56 | 2.18 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 292.18 | 1 | 129.22 | 2.89 | 373.45 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 11.72 |  | 170.65 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 9.26 |  | 134.84 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 9.06 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 1.25 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **166.89** |  | **901.87** | **1.25** |
| **54** | **301-0572** | **Раковины стальные эмалированные** | | **компл.** | **- 1** | **118.81** |  | **- 118.81** |  | **- 343.36** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 118.81 | 1 | - 118.81 | 2.89 | - 343.36 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 118.81** |  | **- 343.36** | **0.00** |
| **55** | **301-0569** | **Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм (Применительно)** | | **шт.** | **1** | **926.56** |  | **926.56** |  | **2 677.76** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 926.56 | 1 | 926.56 | 2.89 | 2 677.76 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **926.56** |  | **2 677.76** | **0.00** |
| **56** | **301-1264** | **Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм** | | **шт.** | **2** | **12.52** |  | **25.04** |  | **45.32** |  |
|  | 10.13.14. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=1.81 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.52 | 1 | 25.04 | 1.81 | 45.32 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **25.04** |  | **45.32** | **0.00** |
| **57** | **301-8638** | **Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2х50 мм** | | **компл.** | **1** | **257.34** |  | **257.34** |  | **465.79** |  |
|  | 10.13.14. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=1.81 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 257.34 | 1 | 257.34 | 1.81 | 465.79 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **257.34** |  | **465.79** | **0.00** |
| **58** | **ОЕРЖ 17-01-002-03** | **Установка смесителей** | | **10 шт.** | **0.1** | **1 647.33** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.13. | ОТ=13.94 ЭМ=4.69 ОТМ=13.94 МР=2.92 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 80.78 | 1.38 | 11.15 | 13.94 | 155.43 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 0.20 | 1.5 | 0.03 | 4.69 | 0.14 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 566.35 | 1 | 156.64 | 2.92 | 457.39 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 9.03 |  | 125.90 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 7.14 |  | 99.48 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 7.00 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.97 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **183.99** |  | **838.34** | **0.97** |
| **59** | **301-0998** | **Смесители для ванн ОМ-672/ применительно смеситель** | | **компл.** | **1** | **501.86** |  | **501.86** |  | **1 465.43** |  |
|  | 10.13.13. | ОТ=13.94 ЭМ=4.69 ОТМ=13.94 МР=2.92 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 501.86 | 1 | 501.86 | 2.92 | 1 465.43 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **501.86** |  | **1 465.43** | **0.00** |
| **60** | **ОЕРЖ 16-04-002-01** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм** | | **100 м трубопровода** | **0.1** | **4 266.05** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 263.86 | 1.38 | 312.41 | 14.56 | 4 548.69 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1 468.96 | 1.5 | 220.34 | 4.75 | 1 046.62 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 217.40 | 1.5 | 32.61 | 14.56 | 474.80 |  |
|  |  | МР | |  |  | 533.23 | 1 | 53.32 | 2.24 | 119.44 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 279.47 |  | 4 069.03 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 220.81 |  | 3 215.03 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 203.66 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 28.26 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 086.35** |  | **12 998.81** | **28.26** |
| **61** | **507-0622** | **Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм** | | **10 м** | **- 0.899** | **50.77** |  | **- 45.64** |  | **- 102.23** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 50.77 | 1 | - 45.64 | 2.24 | - 102.23 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 45.64** |  | **- 102.23** | **0.00** |
| **62** | **507-3348** | **Труба из полипропилена PN 16/20** | | **м** | **8.99** | **10.53** |  | **94.66** |  | **94.66** |  |
|  |  | МР | |  |  | 10.53 | 1 | 94.66 | 1 | 94.66 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **94.66** |  | **94.66** | **0.00** |
| **63** | **302-2377** | **Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа бабочка, с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2** | | **шт.** | **2** | **56.94** |  | **113.88** |  | **255.09** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 56.94 | 1 | 113.88 | 2.24 | 255.09 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **113.88** |  | **255.09** | **0.00** |
| **64** | **302-1246** | **Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм** | | **шт.** | **4** | **34.37** |  | **137.48** |  | **307.96** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 34.37 | 1 | 137.48 | 2.24 | 307.96 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **137.48** |  | **307.96** | **0.00** |
| **65** | **507-2732** | **Опоры подвижные хомутовые для труб до 40 мм** | | **шт.** | **2** | **40.04** |  | **80.08** |  | **179.38** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 40.04 | 1 | 80.08 | 2.24 | 179.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **80.08** |  | **179.38** | **0.00** |
| **66** | **509-7132** | **Хомут трубный** | | **шт.** | **2** | **36.28** |  | **72.56** |  | **162.53** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 36.28 | 1 | 72.56 | 2.24 | 162.53 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **72.56** |  | **162.53** | **0.00** |
| **67** | **103-1434** | **Угольник Фузиотерм диаметром 20 мм (применительно 15 мм)** | | **шт.** | **9** | **5.85** |  | **52.65** |  | **117.94** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5.85 | 1 | 52.65 | 2.24 | 117.94 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **52.65** |  | **117.94** | **0.00** |
| **68** | **ОЕРЖ 16-04-001-01** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм** | | **100 м трубопровода** | **0.1** | **5 558.47** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.5. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=1.57 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 764.46 | 1.38 | 105.50 | 14.56 | 1 536.08 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3.02 | 1.5 | 0.45 | 5.49 | 2.47 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.32 | 1.5 | 0.05 | 14.56 | 0.73 |  |
|  |  | МР | |  |  | 4 790.99 | 1 | 479.10 | 1.57 | 752.19 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 85.50 |  | 1 244.82 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 67.55 |  | 983.56 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 64.26 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 8.87 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **738.10** |  | **4 519.12** | **8.87** |
| **69** | **103-0935** | **Отводы диаметром 50 мм** | | **шт.** | **5** | **15.59** |  | **77.95** |  | **122.38** |  |
|  | 10.13.5. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=1.57 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 15.59 | 1 | 77.95 | 1.57 | 122.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **77.95** |  | **122.38** | **0.00** |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| **70** | **ОЕРЖм 08-02-409-01** | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм** | | **100 м** | **0.7** | **284.63** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 214.77 | 1.2 | 180.41 | 14.56 | 2 626.77 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.51 | 1.2 | 39.91 | 5.36 | 213.92 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.46 | 1.2 | 1.23 | 14.56 | 17.91 |  |
|  |  | МР | |  |  | 22.35 | 1 | 15.65 | 3.6 | 56.34 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 121.70 |  | 1 771.94 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 107.17 |  | 1 560.36 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 19.13 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 16.07 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **464.84** |  | **6 229.33** | **16.07** |
| **71** | **103-2453** | **Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм** | | **10 м** | **7.14** | **33.82** |  | **241.47** |  | **869.29** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 33.82 | 1 | 241.47 | 3.6 | 869.29 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **241.47** |  | **869.29** | **0.00** |
| **72** | **ОЕРЖм 08-02-412-02** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2** | | **100 м** | **0.35** | **80.97** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 60.80 | 1.2 | 25.54 | 14.56 | 371.86 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 4.70 | 1.2 | 1.97 | 5.36 | 10.56 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.32 | 1.2 | 0.13 | 14.56 | 1.89 |  |
|  |  | МР | |  |  | 15.47 | 1 | 5.41 | 3.6 | 19.48 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 17.20 |  | 250.41 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 15.15 |  | 220.51 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 5.41 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 2.27 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **65.27** |  | **872.82** | **2.27** |
| **73** | **500-9001-237\*** | **Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5** | | **1000 м** | **0.0357** | **10 063.41** |  | **359.26** |  | **1 293.34** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 10 063.41 | 1 | 359.26 | 3.6 | 1 293.34 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **359.26** |  | **1 293.34** | **0.00** |
| **74** | **ОЕРЖм 08-02-412-03** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2** | | **100 м** | **0.45** | **101.98** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 70.95 | 1.2 | 38.31 | 14.56 | 557.79 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 7.05 | 1.2 | 3.81 | 5.36 | 20.42 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.26 | 14.56 | 3.79 |  |
|  |  | МР | |  |  | 23.98 | 1 | 10.79 | 3.6 | 38.84 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 25.84 |  | 376.26 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 22.76 |  | 331.33 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 6.32 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 3.42 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **101.51** |  | **1 324.64** | **3.42** |
| **75** | **500-9001-238\*** | **Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5** | | **1000 м** | **0.0459** | **12 933.25** |  | **593.64** |  | **2 137.10** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12 933.25 | 1 | 593.64 | 3.6 | 2 137.10 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **593.64** |  | **2 137.10** | **0.00** |
| **76** | **509-1263** | **Сжимы ответвительные У-731** | | **шт.** | **1** | **11.77** |  | **11.77** |  | **42.37** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 11.77 | 1 | 11.77 | 3.6 | 42.37 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **11.77** |  | **42.37** | **0.00** |
| **77** | **503-0704** | **Коробка распаечная** | | **шт.** | **5** | **24.52** |  | **122.60** |  | **441.36** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 24.52 | 1 | 122.60 | 3.6 | 441.36 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **122.60** |  | **441.36** | **0.00** |
| **78** | **503-0657** | **Коробка установочная** | | **шт.** | **6** | **8.61** |  | **51.66** |  | **185.98** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 8.61 | 1 | 51.66 | 3.6 | 185.98 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **51.66** |  | **185.98** | **0.00** |
| **79** | **ОЕРЖм 08-03-594-10** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2** | | **100 шт.** | **0.06** | **6 195.15** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 579.92 | 1.2 | 185.75 | 14.56 | 2 704.52 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 194.33 | 1.2 | 13.99 | 5.67 | 79.32 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 12.64 | 1.2 | 0.91 | 14.56 | 13.25 |  |
|  |  | МР | |  |  | 3 420.90 | 1 | 205.25 | 2.96 | 607.54 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 125.06 |  | 1 820.91 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 110.13 |  | 1 603.48 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 217.58 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 15.67 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **640.18** |  | **6 815.77** | **15.67** |
| **80** | **509-9083-005\*** | **Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий** | | **шт.** | **6** | **1 093.28** |  | **6 559.68** |  | **19 416.65** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 093.28 | 1 | 6 559.68 | 2.96 | 19 416.65 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 559.68** |  | **19 416.65** | **0.00** |
| **81** | **ОЕРЖм 08-03-591-02** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | **100 шт.** | **0.01** | **350.90** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 306.54 | 1.2 | 3.68 | 14.56 | 53.58 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 6.12 | 1.2 | 0.07 | 5.67 | 0.40 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.01 | 14.56 | 0.15 |  |
|  |  | МР | |  |  | 38.24 | 1 | 0.38 | 2.96 | 1.12 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 2.47 |  | 36.00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 2.18 |  | 31.70 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 25.79 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 0.31 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8.78** |  | **122.80** | **0.31** |
| **82** | **509-4583** | **Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С16-053 с подсветкой, цвет белый** | | **шт.** | **1** | **9.25** |  | **9.25** |  | **27.38** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 9.25 | 1 | 9.25 | 2.96 | 27.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **9.25** |  | **27.38** | **0.00** |
| **83** | **ОЕРЖм 08-03-591-09** | **Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке** | | **100 шт.** | **0.07** | **435.18** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 362.71 | 1.2 | 30.47 | 14.56 | 443.64 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 6.12 | 1.2 | 0.51 | 5.67 | 2.89 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.04 | 14.56 | 0.58 |  |
|  |  | МР | |  |  | 66.35 | 1 | 4.64 | 2.96 | 13.73 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 20.44 |  | 297.63 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 18.00 |  | 262.09 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 30.51 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 2.56 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **74.06** |  | **1 019.98** | **2.56** |
| **84** | **503-0695** | **Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом** | | **шт.** | **7** | **95.75** |  | **670.25** |  | **1 983.94** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 95.75 | 1 | 670.25 | 2.96 | 1 983.94 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **670.25** |  | **1 983.94** | **0.00** |
| **85** | **ОЕРЖм 08-03-526-01** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А** | | **1 шт.** | **2** | **40.67** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 17.80 | 1.2 | 42.72 | 14.56 | 622.00 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1.15 | 1.2 | 2.76 | 5.36 | 14.79 |  |
|  |  | МР | |  |  | 21.72 | 1 | 43.44 | 3.6 | 156.38 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 28.62 |  | 416.74 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 25.20 |  | 366.98 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 1.56 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 3.74 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **142.74** |  | **1 576.89** | **3.74** |
| **86** | **509-4866** | **Выключатели автоматические 16А** | | **шт.** | **1** | **57.69** |  | **57.69** |  | **207.68** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 57.69 | 1 | 57.69 | 3.6 | 207.68 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **57.69** |  | **207.68** | **0.00** |
| **87** | **509-5761** | **Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА (прим. 25А)** | | **шт.** | **1** | **147.11** |  | **147.11** |  | **529.60** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 147.11 | 1 | 147.11 | 3.6 | 529.60 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **147.11** |  | **529.60** | **0.00** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **81 859.43** | | **302 602.18** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **4 702.43** | | **68 460.45** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **1 494.72** | | **7 356.98** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **227.74** | | **3 315.90** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **75 662.28** | | **226 784.75** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **3 459.48** | | **50 364.25** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **2 511.91** | | **36 568.96** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **87 830.82** | | **389 535.39** | |
| **Раздел 2. Стоматология (помещение 38)** | | | | | | | | | | | |
| **88** | **ОЕРЖр 56-10-1** | **Снятие дверных полотен** | | **100 м2 дверных полотен** | **0.044** | **345.75** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.02 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 88.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.05192 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 345.75 | 1.15 | 17.49 | 14.56 | 254.65 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 9.97 |  | 145.15 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 9.79 |  | 142.60 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.28 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 1.84 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **37.25** |  | **542.40** | **1.84** |
| **89** | **ОЕРЖр 56-9-1** | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | **100 коробок** | **0.02** | **2 205.29** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.02 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 89.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.21 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 724.87 | 1.15 | 39.67 | 14.56 | 577.60 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 480.42 | 1.15 | 11.05 | 5.02 | 55.47 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 47.92 | 1.15 | 1.10 | 14.56 | 16.02 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 23.24 |  | 338.36 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 22.83 |  | 332.43 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 183.27 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 4.21 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **96.79** |  | **1 303.86** | **4.21** |
| **90** | **ОЕРЖр 57-2-1** | **Разборка покрытий полов из линолеума** | | **100 м2 покрытия** | **0.1864** | **111.03** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 90.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.087608 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 106.61 | 1.15 | 22.85 | 14.56 | 332.70 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 4.42 | 1.15 | 0.95 | 6.11 | 5.80 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.81 | 1.15 | 0.39 | 14.56 | 5.68 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 80\*0.7=56% | | | 13.01 |  | 189.49 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *68\*0.9=61%* | | | 14.18 |  | 206.41 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 11.52 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.47 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **50.99** |  | **734.40** | **2.47** |
| **91** | **ОЕРЖ 46-04-010-02** | **Разборка покрытий полов дощатых** | | **100 м2 покрытия** | **0.1864** | **409.86** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.3. | ОТ=14.56 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 285.76 | 1.15 | 61.26 | 14.56 | 891.95 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 124.10 | 1.15 | 26.60 | 1 | 26.60 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 50.81 | 1.15 | 10.89 | 14.56 | 158.56 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 49.78 |  | 724.85 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 38.96 |  | 567.28 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 34.18 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 7.32 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **176.60** |  | **2 210.68** | **7.32** |
| **92** | **ОЕРЖ 46-04-009-01** | **Разборка бетонных полов** | | **1 м3** | **2.31** | **370.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.4. | ОТ=14.56 ЭМ=4.8 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 97.16 | 1.15 | 258.11 | 14.56 | 3 758.08 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 273.55 | 1.15 | 726.69 | 4.8 | 3 488.11 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 27.28 | 1.15 | 72.47 | 14.56 | 1 055.16 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 228.10 |  | 3 321.14 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 178.51 |  | 2 599.15 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 11.19 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 29.72 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 391.41** |  | **13 166.48** | **29.72** |
| **93** | **ОЕРЖ 46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных** | | **100 м2** | **0.4388** | **213.60** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.4. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 213.60 | 1.15 | 107.79 | 14.56 | 1 569.42 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 74.38 |  | 1 082.90 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 58.21 |  | 847.49 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 22.82 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 11.52 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **240.38** |  | **3 499.81** | **11.52** |
| **94** | **ОЕРЖр 56-11-1** | **Снятие наличников** | | **100 м наличников** | **0.06** | **40.12** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.18 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 94.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.024 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 40.12 | 1.15 | 2.77 | 14.56 | 40.33 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 1.58 |  | 22.99 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 1.55 |  | 22.58 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 4.21 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.29 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **5.90** |  | **85.90** | **0.29** |
| Ремонтные работы | | | | | | | | | | | |
| **95** | **ОЕРЖ 11-01-004-01** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой** | | **100 м2 изолируемой поверхности** | **0.1864** | **3 046.90** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.4. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=4.19 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 624.35 | 1.38 | 160.60 | 14.56 | 2 338.34 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 338.90 | 1.5 | 94.76 | 5.49 | 520.23 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 5.43 | 1.5 | 1.52 | 14.56 | 22.13 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 083.65 | 1 | 388.39 | 4.19 | 1 627.35 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 124.83 |  | 1 817.56 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 94.03 |  | 1 369.07 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 46.57 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 11.99 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **862.61** |  | **7 672.55** | **11.99** |
| **96** | **ОЕРЖ 11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2 стяжки** | **0.1864** | **1 828.57** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.29 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 376.53 | 1.38 | 96.86 | 14.56 | 1 410.28 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.90 | 1.5 | 13.39 | 6.11 | 81.81 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 17.68 | 1.5 | 4.94 | 14.56 | 71.93 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 404.14 | 1 | 261.73 | 4.29 | 1 122.82 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 78.39 |  | 1 141.30 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 59.04 |  | 859.68 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 40.78 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 10.52 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **509.41** |  | **4 615.89** | **10.52** |
| **97** | **ОЕРЖ 11-01-011-02** | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)** | | **100 м2 стяжки** | **0.1864** | **362.66** |  |  |  |  |  |
|  | К = 16 | ПЗ=1 , ОТ=16 , ЭМ=16 , ОТМ=16 , МР=16 , ОБ=16 , ЗТ=16 , ЗТМ=16 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.29 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 4.77 | 22.08 | 19.63 | 14.56 | 285.81 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.35 | 24 | 37.35 | 6.11 | 228.21 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.92 | 24 | 13.06 | 14.56 | 190.15 |  |
|  |  | МР | |  |  | 349.54 | 16 | 1 042.47 | 4.29 | 4 472.20 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 25.17 |  | 366.49 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 18.96 |  | 276.06 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 0.71 | 22.08 / 24 |  |  |  | 3.00 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 143.58** |  | **5 628.77** | **3.00** |
| **98** | **ОЕРЖ 06-01-015-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | **1 т** | **0.06825** | **6 587.00** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.7. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=5.48 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 134.36 | 1.38 | 12.65 | 14.56 | 184.18 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 39.51 | 1.5 | 4.04 | 6.1 | 24.64 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.59 | 1.5 | 0.27 | 14.56 | 3.93 |  |
|  |  | МР | |  |  | 6 413.13 | 1 | 437.70 | 5.48 | 2 398.60 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 8.53 |  | 124.15 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*(0.85\*0.9)=50%* | | | 6.46 |  | 94.06 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 12.80 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 1.21 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **469.38** |  | **2 825.63** | **1.21** |
| **99** | **ОЕРЖ 11-01-047-02** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см** | | **100 м2 покрытия** | **0.1864** | **29 335.83** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | | |
| Пр | 99.1 203-9007 | Рейки деревянные | | м3 | 0.001864 | 0 | 1 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 464.31 | 1.38 | 633.90 | 14.56 | 9 229.58 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 28.60 | 1.5 | 8.00 | 6.28 | 50.24 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.86 | 1.5 | 5.83 | 14.56 | 84.88 |  |
|  |  | МР | |  |  | 26 842.92 | 1 | 5 003.52 | 2.74 | 13 709.64 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 492.59 |  | 7 172.13 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 371.04 |  | 5 402.39 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 236.64 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 60.91 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 509.05** |  | **35 563.98** | **60.91** |
| **100** | **101-4488** | **Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм** | | **м2** | **- 19.0128** | **214.90** |  | **-4 085.85** |  | **-11 195.23** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 214.90 | 1 | -4 085.85 | 2.74 | -11 195.23 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **-4 085.85** |  | **-11 195.23** | **0.00** |
| **101** | **101-4368** | **Клей плиточный «Юнис Гранит»** | | **кг** | **- 223.68** | **4.05** |  | **- 905.90** |  | **-2 482.17** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4.05 | 1 | - 905.90 | 2.74 | -2 482.17 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 905.90** |  | **-2 482.17** | **0.00** |
| **102** | **101-3187** | **Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ** | | **т** | **0.22368** | **14 561.93** |  | **3 257.21** |  | **8 924.76** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 14 561.93 | 1 | 3 257.21 | 2.74 | 8 924.76 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 257.21** |  | **8 924.76** | **0.00** |
| **103** | **Счет на оплату №939695765 ИП Островская** | **Гранит керамический Дайсен светло-серый 600х600 БЦ= 2070/1.2/2.74** | | **м2** | **19.0128** | **629.56** |  | **11 969.70** |  | **32 796.98** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 629.56 | 1 | 11 969.70 | 2.74 | 32 796.98 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **11 969.70** |  | **32 796.98** | **0.00** |
| **104** | **ОЕРЖ 11-01-049-01** | **Укладка металлического накладного профиля (порога)** | | **100 м профиля** | **0.01** | **285.50** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | | |
| Пр | 104.1 206-9002 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | | м | 1.05 | 0 | 1 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 174.55 | 1.38 | 2.41 | 14.56 | 35.09 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 23.85 | 1.5 | 0.36 | 6.09 | 2.19 |  |
|  |  | МР | |  |  | 87.10 | 1 | 0.87 | 3.72 | 3.24 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 1.86 |  | 27.02 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 1.40 |  | 20.35 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.64 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.23 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6.90** |  | **87.89** | **0.23** |
| **105** | **206-1368** | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 2,7 м** | | **шт.** | **1** | **265.08** |  | **265.08** |  | **986.10** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 265.08 | 1 | 265.08 | 3.72 | 986.10 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **265.08** |  | **986.10** | **0.00** |
| Стены | | | | | | | | | | | |
| **106** | **ОЕРЖ 46-02-007-01** | **Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3** | | **1 м3** | **0.16** | **867.55** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.6. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=5.84 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 143.37 | 1.15 | 26.38 | 14.56 | 384.09 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.15 | 1.15 | 0.40 | 6.11 | 2.44 |  |
|  |  | МР | |  |  | 722.03 | 1 | 115.52 | 5.84 | 674.64 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 18.20 |  | 265.02 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 14.25 |  | 207.41 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 14.63 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.69 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **174.75** |  | **1 533.60** | **2.69** |
| **107** | **ОЕРЖ 15-02-016-03** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен** | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | **0.45** | **2 336.35** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=14.56 ЭМ=10.82 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 968.28 | 1.38 | 601.30 | 14.56 | 8 754.93 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 123.44 | 1.5 | 83.32 | 10.82 | 901.52 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 77.49 | 1.5 | 52.31 | 14.56 | 761.63 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 244.63 | 1 | 560.08 | 4.78 | 2 677.18 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 431.38 |  | 6 280.93 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 274.52 |  | 3 996.96 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 92.13 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 57.56 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 950.60** |  | **22 611.52** | **57.56** |
| **108** | **ОЕРЖ 15-02-031-01** | **Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских** | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | **0.0265** | **4 837.64** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=14.56 ЭМ=10.82 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 275.27 | 1.38 | 83.21 | 14.56 | 1 211.54 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 70.04 | 1.5 | 2.78 | 10.82 | 30.08 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 28.68 | 1.5 | 1.14 | 14.56 | 16.60 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 492.33 | 1 | 66.05 | 4.78 | 315.72 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 55.67 |  | 810.57 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 35.43 |  | 515.82 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 206.12 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 7.54 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **243.14** |  | **2 883.73** | **7.54** |
| **109** | **ОЕРЖ 15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой стен** | | **100 м2 покрытия** | **0.4765** | **190.91** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=2.75 | | | | | | | | | |
| Пр | 109.1 101-9732 | Грунтовка | | т | 0.00953 | 0 | 1 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 188.33 | 1.38 | 123.84 | 14.56 | 1 803.11 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.20 | 1.5 | 1.57 | 6.1 | 9.58 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.5 | 0.10 | 14.56 | 1.46 |  |
|  |  | МР | |  |  | 0.38 | 1 | 0.18 | 2.75 | 0.50 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 81.80 |  | 1 191.02 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 52.05 |  | 757.92 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.33 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 10.74 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **259.44** |  | **3 762.13** | **10.74** |
| **110** | **101-7143** | **Грунтовка по бетону, марка WG-Welestrong Sealer** | | **кг** | **9.53** | **234.06** |  | **2 230.59** |  | **6 134.12** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=2.75 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 234.06 | 1 | 2 230.59 | 2.75 | 6 134.12 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 230.59** |  | **6 134.12** | **0.00** |
| **111** | **ОЕРЖ 15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | | **100 м2 поверхности облицовки** | **0.4765** | **11 501.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 759.56 | 1.38 | 1 157.03 | 14.56 | 16 846.36 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 35.69 | 1.5 | 25.51 | 7.93 | 202.29 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.41 | 1.5 | 14.59 | 14.56 | 212.43 |  |
|  |  | МР | |  |  | 9 706.46 | 1 | 4 625.13 | 3.34 | 15 447.93 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 773.27 |  | 11 258.80 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 492.08 |  | 7 164.69 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 161.32 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 106.17 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **7 073.02** |  | **50 920.07** | **106.17** |
| **112** | **101-0256** | **Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые** | | **м2** | **- 47.65** | **75.79** |  | **-3 611.39** |  | **-12 062.04** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 75.79 | 1 | -3 611.39 | 3.34 | -12 062.04 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **-3 611.39** |  | **-12 062.04** | **0.00** |
| **113** | **101-1776** | **Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)** | | **т** | **- 0.1786875** | **4 332.49** |  | **- 774.16** |  | **-2 585.69** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4 332.49 | 1 | - 774.16 | 3.34 | -2 585.69 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 774.16** |  | **-2 585.69** | **0.00** |
| **114** | **101-3187** | **Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ** | | **т** | **0.178688** | **14 561.93** |  | **2 602.04** |  | **8 690.81** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 14 561.93 | 1 | 2 602.04 | 3.34 | 8 690.81 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 602.04** |  | **8 690.81** | **0.00** |
| **115** | **Коммерческое предложение ООО "Сибирь Керама"** | **Плитка гладкая облицовочная "Тигр Белый", цвет белый глянец БЦ=785/1.2/3.34** | | **м2** | **46.525** | **195.86** |  | **9 112.39** |  | **30 435.38** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 195.86 | 1 | 9 112.39 | 3.34 | 30 435.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **9 112.39** |  | **30 435.38** | **0.00** |
| **116** | **101-1775** | **Раскладки поливинилхлоридные вертикальные** | | **м** | **22** | **5.65** |  | **124.30** |  | **415.16** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5.65 | 1 | 124.30 | 3.34 | 415.16 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **124.30** |  | **415.16** | **0.00** |
| **117** | **ОЕРЖ 15-04-025-08** | **Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.008** | **1 629.26** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 554.99 | 1.38 | 6.13 | 14.56 | 89.25 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 10.56 | 1.5 | 0.13 | 6.09 | 0.79 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.5 | 0.00 | 14.56 | 0.00 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 063.71 | 1 | 8.51 | 2.23 | 18.98 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 4.05 |  | 58.91 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 2.57 |  | 37.49 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 51.02 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.56 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **21.39** |  | **205.42** | **0.56** |
| Потолок | | | | | | | | | | | |
| **118** | **ОЕРЖ 15-01-051-02** | **Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2** | | **100 м2 облицовки** | **0.1864** | **398.58** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 346.59 | 1.38 | 89.15 | 14.56 | 1 298.02 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 51.99 | 1.5 | 14.54 | 6.09 | 88.55 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 58.84 |  | 856.69 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 37.44 |  | 545.17 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 26.04 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 6.70 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **199.97** |  | **2 788.43** | **6.70** |
| **119** | **Коммерческое предложение ИП Лазарев Е.А.** | **Полотно натяжного потолка с кромкой из ПВХ гарпун, цвет белый матовый(Германия) БЦ=900/1.2/3.23** | | **м2** | **18.64** | **232.20** |  | **4 328.21** |  | **13 980.12** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 232.20 | 1 | 4 328.21 | 3.23 | 13 980.12 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **4 328.21** |  | **13 980.12** | **0.00** |
| **120** | **201-1583** | **Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка** | | **м** | **18.04** | **6.68** |  | **120.51** |  | **389.25** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 6.68 | 1 | 120.51 | 3.23 | 389.25 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **120.51** |  | **389.25** | **0.00** |
| **121** | **201-1582** | **Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка** | | **м** | **18.04** | **8.34** |  | **150.45** |  | **485.95** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 8.34 | 1 | 150.45 | 3.23 | 485.95 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **150.45** |  | **485.95** | **0.00** |
| **122** | **101-3911** | **Дюбели для пристрелки стальные** | | **10 шт.** | **18.1** | **30.86** |  | **558.57** |  | **1 804.18** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 30.86 | 1 | 558.57 | 3.23 | 1 804.18 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **558.57** |  | **1 804.18** | **0.00** |
| **123** | **101-5867** | **Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм** | | **10 шт.** | **18.1** | **12.47** |  | **225.71** |  | **729.04** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.47 | 1 | 225.71 | 3.23 | 729.04 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **225.71** |  | **729.04** | **0.00** |
| **124** | **ОЕРЖ 15-01-052-01** | **Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий** | | **100 отверстий** | **0.08** | **486.21** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 486.21 | 1.38 | 53.68 | 14.56 | 781.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 35.43 |  | 515.84 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 22.55 |  | 328.26 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.53 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 4.03 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **111.66** |  | **1 625.68** | **4.03** |
| **125** | **101-2885** | **Клей цианакрилатный Permabond С791** | | **кг** | **0.04** | **5 210.74** |  | **208.43** |  | **673.23** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5 210.74 | 1 | 208.43 | 3.23 | 673.23 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **208.43** |  | **673.23** | **0.00** |
| **126** | **101-4169** | **Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм** | | **м2** | **0.75** | **39.71** |  | **29.78** |  | **96.19** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 39.71 | 1 | 29.78 | 3.23 | 96.19 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **29.78** |  | **96.19** | **0.00** |
| Проемы | | | | | | | | | | | |
| **127** | **ОЕРЖ 10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников оконных** | | **100 м коробок блоков** | **0.06** | **638.70** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.4.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.94 ОТМ=14.56 МР=2.44 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 76.64 | 1.38 | 6.35 | 14.56 | 92.46 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3.72 | 1.5 | 0.33 | 5.94 | 1.96 |  |
|  |  | МР | |  |  | 558.34 | 1 | 33.50 | 2.44 | 81.74 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 118\*(0.9\*0.7)=74% | | | 4.70 |  | 68.42 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *63\*(0.85\*0.9)=49%* | | | 3.11 |  | 45.31 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 7.82 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.65 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **47.99** |  | **289.89** | **0.65** |
| **128** | **203-0359** | **Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм** | | **м** | **- 6.72** | **4.90** |  | **- 32.93** |  | **- 80.35** |  |
|  | 10.4.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.94 ОТМ=14.56 МР=2.44 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4.90 | 1 | - 32.93 | 2.44 | - 80.35 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 32.93** |  | **- 80.35** | **0.00** |
| **129** | **ОЕРЖ 10-01-039-03** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** | | **100 м2 проемов** | **0.0189** | **31 558.10** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 237.40 | 1.38 | 32.27 | 14.56 | 469.85 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 362.31 | 1.5 | 10.27 | 5.86 | 60.18 |  |
|  |  | МР | |  |  | 29 958.39 | 1 | 566.21 | 5.4 | 3 057.53 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 118\*(0.9\*0.7)=74% | | | 23.88 |  | 347.69 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *63\*(0.85\*0.9)=49%* | | | 15.81 |  | 230.23 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 115.00 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 3.00 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **648.44** |  | **4 165.48** | **3.00** |
| **130** | **203-0205** | **Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2** | | **м2** | **- 1.89** | **258.74** |  | **- 489.02** |  | **-2 640.71** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 258.74 | 1 | - 489.02 | 5.4 | -2 640.71 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 489.02** |  | **-2 640.71** | **0.00** |
| **131** | **203-0598** | **Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 790x2090 мм (Д-1)** | | **компл.** | **1** | **1 973.50** |  | **1 973.50** |  | **10 656.90** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 973.50 | 1 | 1 973.50 | 5.4 | 10 656.90 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 973.50** |  | **10 656.90** | **0.00** |
| **132** | **101-0951** | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни** | | **компл.** | **1** | **100.28** |  | **100.28** |  | **541.51** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 100.28 | 1 | 100.28 | 5.4 | 541.51 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **100.28** |  | **541.51** | **0.00** |
| **133** | **101-0894** | **Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных** | | **компл.** | **1** | **122.42** |  | **122.42** |  | **661.07** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 122.42 | 1 | 122.42 | 5.4 | 661.07 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **122.42** |  | **661.07** | **0.00** |
| **134** | **ОЕРЖ 09-04-012-01** | **Установка металлических дверных блоков в готовые проемы** | | **1 м2 проема** | **1.89** | **78.86** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.5.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.38 ОТМ=14.56 МР=5.46 | | | | | | | | | |
| Пр | 134.1 203-9066 | Блоки дверные металлические | | м2 | 1.89 | 0 | 1 | 0.00 | 5.46 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 28.56 | 1.38 | 74.49 | 14.56 | 1 084.57 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 20.16 | 1.5 | 57.15 | 5.38 | 307.47 |  |
|  |  | МР | |  |  | 30.14 | 1 | 56.96 | 5.46 | 311.00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 90\*(0.9\*0.7)=57% | | | 42.46 |  | 618.20 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *85\*(0.85\*0.9)=65%* | | | 48.42 |  | 704.97 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 2.40 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 6.26 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **279.48** |  | **3 026.21** | **6.26** |
| **135** | **206-0248** | **Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-12, АС 28-12Л(Применительно: Дверной блок алюминиевый индивидуального изготовления 21\*9) Д-3 ал** | | **шт.** | **1** | **5 388.82** |  | **5 388.82** |  | **29 422.96** |  |
|  | 10.5.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.38 ОТМ=14.56 МР=5.46 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5 388.82 | 1 | 5 388.82 | 5.46 | 29 422.96 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **5 388.82** |  | **29 422.96** | **0.00** |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | |
| **136** | **ОЕРЖр 65-4-1** | **Демонтаж умывальников и раковин** | | **100 приборов** | **0.01** | **534.15** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.15.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 136.1 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | т | 0.0182 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 525.31 | 1.15 | 6.04 | 14.56 | 87.94 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.84 | 1.15 | 0.10 | 6.11 | 0.61 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 3.62 | 1.15 | 0.04 | 14.56 | 0.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 74\*0.7=52% | | | 3.16 |  | 46.03 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 2.74 |  | 39.83 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 51.56 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.59 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **12.04** |  | **174.41** | **0.59** |
| **137** | **ОЕРЖр 65-3-7** | **Снятие смесителя без душевой сетки** | | **100 шт. арматуры** | **0.01** | **378.29** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.15.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 137.1 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | т | 0.0022 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 375.91 | 1.15 | 4.32 | 14.56 | 62.90 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.38 | 1.15 | 0.03 | 6.11 | 0.18 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.97 | 1.15 | 0.01 | 14.56 | 0.15 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 74\*0.7=52% | | | 2.25 |  | 32.79 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 1.95 |  | 28.37 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.78 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.42 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8.55** |  | **124.24** | **0.42** |
| **138** | **ОЕРЖ 17-01-005-01** | **Установка моек на одно отделение** | | **10 компл.** | **0.2** | **3 425.91** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 199.87 | 1.38 | 55.16 | 14.56 | 803.13 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 17.83 | 1.5 | 5.35 | 6.09 | 32.58 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.81 | 1.5 | 0.54 | 14.56 | 7.86 |  |
|  |  | МР | |  |  | 3 208.21 | 1 | 641.64 | 2.89 | 1 854.34 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 45.12 |  | 656.90 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 35.65 |  | 519.03 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 17.45 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 4.82 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **782.92** |  | **3 865.98** | **4.82** |
| **139** | **301-0494** | **Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198** | | **компл.** | **- 2** | **310.08** |  | **- 620.16** |  | **-1 792.26** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 310.08 | 1 | - 620.16 | 2.89 | -1 792.26 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 620.16** |  | **-1 792.26** | **0.00** |
| **140** | **301-0491** | **Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм** | | **компл.** | **2** | **823.27** |  | **1 646.54** |  | **4 758.50** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 823.27 | 1 | 1 646.54 | 2.89 | 4 758.50 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 646.54** |  | **4 758.50** | **0.00** |
| **141** | **ОЕРЖ 10-01-059-01** | **Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.** | | **100 шт. изделий** | **0.01** | **3 030.56** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | | |
| Пр | 141.1 203-9130 | Изделия штучные | | шт. | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 722.94 | 1.38 | 9.98 | 14.56 | 145.31 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 288.28 | 1.5 | 4.32 | 6.09 | 26.31 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 24.08 | 1.5 | 0.36 | 14.56 | 5.24 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 019.34 | 1 | 20.19 | 2.89 | 58.35 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 118\*(0.9\*0.7)=74% | | | 7.65 |  | 111.41 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *63\*(0.85\*0.9)=49%* | | | 5.07 |  | 73.77 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 76.88 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 1.07 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **47.21** |  | **415.15** | **1.07** |
| **142** | **110-0234** | **Шкаф ШЭСУ-1м ( Применительно: шкаф для мойки)** | | **шт.** | **1** | **1 768.41** |  | **1 768.41** |  | **5 110.70** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 768.41 | 1 | 1 768.41 | 2.89 | 5 110.70 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 768.41** |  | **5 110.70** | **0.00** |
| **143** | **301-1264** | **Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм** | | **шт.** | **4** | **12.52** |  | **50.08** |  | **90.64** |  |
|  | 10.13.14. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=1.81 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.52 | 1 | 50.08 | 1.81 | 90.64 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **50.08** |  | **90.64** | **0.00** |
| **144** | **301-8638** | **Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2х50 мм** | | **компл.** | **2** | **257.34** |  | **514.68** |  | **931.57** |  |
|  | 10.13.14. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=1.81 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 257.34 | 1 | 514.68 | 1.81 | 931.57 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **514.68** |  | **931.57** | **0.00** |
| **145** | **ОЕРЖ 16-04-002-01** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм** | | **100 м трубопровода** | **0.06** | **4 266.05** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 263.86 | 1.38 | 187.45 | 14.56 | 2 729.27 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1 468.96 | 1.5 | 132.21 | 4.75 | 628.00 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 217.40 | 1.5 | 19.57 | 14.56 | 284.94 |  |
|  |  | МР | |  |  | 533.23 | 1 | 31.99 | 2.24 | 71.66 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 167.69 |  | 2 441.51 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 132.49 |  | 1 929.09 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 203.66 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 16.96 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **651.83** |  | **7 799.53** | **16.96** |
| **146** | **507-0622** | **Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм** | | **10 м** | **- 0.5394** | **50.77** |  | **- 27.39** |  | **- 61.35** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 50.77 | 1 | - 27.39 | 2.24 | - 61.35 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 27.39** |  | **- 61.35** | **0.00** |
| **147** | **507-3348** | **Труба из полипропилена PN 16/20** | | **м** | **5.394** | **10.53** |  | **56.80** |  | **127.23** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 10.53 | 1 | 56.80 | 2.24 | 127.23 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **56.80** |  | **127.23** | **0.00** |
| **148** | **ОЕРЖ 17-01-002-03** | **Установка смесителей** | | **10 шт.** | **0.2** | **1 647.33** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.13. | ОТ=13.94 ЭМ=4.69 ОТМ=13.94 МР=2.92 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 80.78 | 1.38 | 22.30 | 13.94 | 310.86 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 0.20 | 1.5 | 0.06 | 4.69 | 0.28 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 566.35 | 1 | 313.27 | 2.92 | 914.75 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 18.06 |  | 251.80 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 14.27 |  | 198.95 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 7.00 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 1.93 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **367.96** |  | **1 676.64** | **1.93** |
| **149** | **301-1527** | **Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения** | | **шт.** | **- 2** | **154.89** |  | **- 309.78** |  | **- 904.56** |  |
|  | 10.13.13. | ОТ=13.94 ЭМ=4.69 ОТМ=13.94 МР=2.92 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 154.89 | 1 | - 309.78 | 2.92 | - 904.56 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 309.78** |  | **- 904.56** | **0.00** |
| **150** | **301-0998** | **Смесители для ванн ОМ-672/ применительно смеситель** | | **компл.** | **2** | **501.86** |  | **1 003.72** |  | **2 930.86** |  |
|  | 10.13.13. | ОТ=13.94 ЭМ=4.69 ОТМ=13.94 МР=2.92 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 501.86 | 1 | 1 003.72 | 2.92 | 2 930.86 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 003.72** |  | **2 930.86** | **0.00** |
| **151** | **302-2377** | **Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа бабочка, с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2** | | **шт.** | **4** | **56.94** |  | **227.76** |  | **510.18** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 56.94 | 1 | 227.76 | 2.24 | 510.18 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **227.76** |  | **510.18** | **0.00** |
| **152** | **302-1246** | **Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм** | | **шт.** | **4** | **34.37** |  | **137.48** |  | **307.96** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 34.37 | 1 | 137.48 | 2.24 | 307.96 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **137.48** |  | **307.96** | **0.00** |
| **153** | **507-2732** | **Опоры подвижные хомутовые для труб до 40 мм** | | **шт.** | **2** | **40.04** |  | **80.08** |  | **179.38** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 40.04 | 1 | 80.08 | 2.24 | 179.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **80.08** |  | **179.38** | **0.00** |
| **154** | **509-7132** | **Хомут трубный** | | **шт.** | **2** | **36.28** |  | **72.56** |  | **162.53** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 36.28 | 1 | 72.56 | 2.24 | 162.53 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **72.56** |  | **162.53** | **0.00** |
| **155** | **103-1434** | **Угольник Фузиотерм диаметром 20 мм (применительно 15 мм)** | | **шт.** | **9** | **5.85** |  | **52.65** |  | **117.94** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5.85 | 1 | 52.65 | 2.24 | 117.94 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **52.65** |  | **117.94** | **0.00** |
| **156** | **ОЕРЖ 16-04-001-01** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм** | | **100 м трубопровода** | **0.04** | **5 558.47** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.5. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=1.57 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 764.46 | 1.38 | 42.20 | 14.56 | 614.43 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3.02 | 1.5 | 0.18 | 5.49 | 0.99 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.32 | 1.5 | 0.02 | 14.56 | 0.29 |  |
|  |  | МР | |  |  | 4 790.99 | 1 | 191.64 | 1.57 | 300.87 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 34.20 |  | 497.92 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 27.02 |  | 393.42 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 64.26 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 3.55 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **295.24** |  | **1 807.63** | **3.55** |
| **157** | **103-0935** | **Отводы диаметром 50 мм** | | **шт.** | **5** | **15.59** |  | **77.95** |  | **122.38** |  |
|  | 10.13.5. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=1.57 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 15.59 | 1 | 77.95 | 1.57 | 122.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **77.95** |  | **122.38** | **0.00** |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| **158** | **ОЕРЖм 08-02-409-01** | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм** | | **100 м** | **0.7** | **284.63** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 214.77 | 1.2 | 180.41 | 14.56 | 2 626.77 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.51 | 1.2 | 39.91 | 5.36 | 213.92 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.46 | 1.2 | 1.23 | 14.56 | 17.91 |  |
|  |  | МР | |  |  | 22.35 | 1 | 15.65 | 3.6 | 56.34 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 121.70 |  | 1 771.94 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 107.17 |  | 1 560.36 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 19.13 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 16.07 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **464.84** |  | **6 229.33** | **16.07** |
| **159** | **103-2453** | **Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм** | | **10 м** | **7.14** | **33.82** |  | **241.47** |  | **869.29** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 33.82 | 1 | 241.47 | 3.6 | 869.29 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **241.47** |  | **869.29** | **0.00** |
| **160** | **ОЕРЖм 08-02-412-02** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2** | | **100 м** | **0.35** | **80.97** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 60.80 | 1.2 | 25.54 | 14.56 | 371.86 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 4.70 | 1.2 | 1.97 | 5.36 | 10.56 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.32 | 1.2 | 0.13 | 14.56 | 1.89 |  |
|  |  | МР | |  |  | 15.47 | 1 | 5.41 | 3.6 | 19.48 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 17.20 |  | 250.41 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 15.15 |  | 220.51 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 5.41 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 2.27 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **65.27** |  | **872.82** | **2.27** |
| **161** | **500-9001-237\*** | **Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5** | | **1000 м** | **0.0357** | **10 063.41** |  | **359.26** |  | **1 293.34** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 10 063.41 | 1 | 359.26 | 3.6 | 1 293.34 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **359.26** |  | **1 293.34** | **0.00** |
| **162** | **ОЕРЖм 08-02-412-03** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2** | | **100 м** | **0.55** | **101.98** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 70.95 | 1.2 | 46.83 | 14.56 | 681.84 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 7.05 | 1.2 | 4.65 | 5.36 | 24.92 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.32 | 14.56 | 4.66 |  |
|  |  | МР | |  |  | 23.98 | 1 | 13.19 | 3.6 | 47.48 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 31.59 |  | 459.96 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 27.82 |  | 405.04 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 6.32 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 4.17 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **124.08** |  | **1 619.24** | **4.17** |
| **163** | **500-9001-238\*** | **Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5** | | **1000 м** | **0.0561** | **12 933.25** |  | **725.56** |  | **2 612.02** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12 933.25 | 1 | 725.56 | 3.6 | 2 612.02 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **725.56** |  | **2 612.02** | **0.00** |
| **164** | **503-0704** | **Коробка распаечная** | | **шт.** | **6** | **24.52** |  | **147.12** |  | **529.63** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 24.52 | 1 | 147.12 | 3.6 | 529.63 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **147.12** |  | **529.63** | **0.00** |
| **165** | **503-0657** | **Коробка установочная** | | **шт.** | **10** | **8.61** |  | **86.10** |  | **309.96** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 8.61 | 1 | 86.10 | 3.6 | 309.96 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **86.10** |  | **309.96** | **0.00** |
| **166** | **ОЕРЖм 08-03-594-10** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2** | | **100 шт.** | **0.06** | **6 195.15** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 579.92 | 1.2 | 185.75 | 14.56 | 2 704.52 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 194.33 | 1.2 | 13.99 | 5.67 | 79.32 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 12.64 | 1.2 | 0.91 | 14.56 | 13.25 |  |
|  |  | МР | |  |  | 3 420.90 | 1 | 205.25 | 2.96 | 607.54 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 125.06 |  | 1 820.91 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 110.13 |  | 1 603.48 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 217.58 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 15.67 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **640.18** |  | **6 815.77** | **15.67** |
| **167** | **509-9083-005\*** | **Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий** | | **шт.** | **6** | **1 093.28** |  | **6 559.68** |  | **19 416.65** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 093.28 | 1 | 6 559.68 | 2.96 | 19 416.65 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 559.68** |  | **19 416.65** | **0.00** |
| **168** | **ОЕРЖм 08-03-591-02** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | **100 шт.** | **0.01** | **350.90** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 306.54 | 1.2 | 3.68 | 14.56 | 53.58 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 6.12 | 1.2 | 0.07 | 5.67 | 0.40 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.01 | 14.56 | 0.15 |  |
|  |  | МР | |  |  | 38.24 | 1 | 0.38 | 2.96 | 1.12 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 2.47 |  | 36.00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 2.18 |  | 31.70 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 25.79 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 0.31 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8.78** |  | **122.80** | **0.31** |
| **169** | **509-4583** | **Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С16-053 с подсветкой, цвет белый** | | **шт.** | **1** | **9.25** |  | **9.25** |  | **27.38** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 9.25 | 1 | 9.25 | 2.96 | 27.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **9.25** |  | **27.38** | **0.00** |
| **170** | **ОЕРЖм 08-03-591-09** | **Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке** | | **100 шт.** | **0.09** | **435.18** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 362.71 | 1.2 | 39.17 | 14.56 | 570.32 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 6.12 | 1.2 | 0.66 | 5.67 | 3.74 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.05 | 14.56 | 0.73 |  |
|  |  | МР | |  |  | 66.35 | 1 | 5.97 | 2.96 | 17.67 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 26.28 |  | 382.60 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 23.14 |  | 336.92 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 30.51 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 3.29 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **95.22** |  | **1 311.25** | **3.29** |
| **171** | **503-0695** | **Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом** | | **шт.** | **9** | **95.75** |  | **861.75** |  | **2 550.78** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 95.75 | 1 | 861.75 | 2.96 | 2 550.78 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **861.75** |  | **2 550.78** | **0.00** |
| **172** | **ОЕРЖм 08-03-526-01** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А** | | **1 шт.** | **2** | **40.67** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 17.80 | 1.2 | 42.72 | 14.56 | 622.00 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1.15 | 1.2 | 2.76 | 5.36 | 14.79 |  |
|  |  | МР | |  |  | 21.72 | 1 | 43.44 | 3.6 | 156.38 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 28.62 |  | 416.74 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 25.20 |  | 366.98 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 1.56 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 3.74 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **142.74** |  | **1 576.89** | **3.74** |
| **173** | **509-4866** | **Выключатели автоматические 16А** | | **шт.** | **1** | **57.69** |  | **57.69** |  | **207.68** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 57.69 | 1 | 57.69 | 3.6 | 207.68 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **57.69** |  | **207.68** | **0.00** |
| **174** | **509-5761** | **Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА (прим. 25А)** | | **шт.** | **1** | **147.11** |  | **147.11** |  | **529.60** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 147.11 | 1 | 147.11 | 3.6 | 529.60 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **147.11** |  | **529.60** | **0.00** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **67 316.77** | | **280 973.86** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **4 541.37** | | **66 108.50** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **1 325.45** | | **7 124.76** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **201.80** | | **2 938.21** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **61 449.95** | | **207 740.60** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **3 292.16** | | **47 922.54** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **2 403.17** | | **34 981.23** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **73 012.10** | | **363 877.63** | |
| **Раздел 3. Процедурный кабинет (пом.27)** | | | | | | | | | | | |
| **175** | **ОЕРЖр 56-10-1** | **Снятие дверных полотен** | | **100 м2 дверных полотен** | **0.022** | **345.75** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.02 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 175.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.02596 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 345.75 | 1.15 | 8.75 | 14.56 | 127.40 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 4.99 |  | 72.62 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 4.90 |  | 71.34 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.28 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.92 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **18.64** |  | **271.36** | **0.92** |
| **176** | **ОЕРЖр 56-9-1** | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | **100 коробок** | **0.01** | **2 205.29** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.02 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 176.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.105 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 724.87 | 1.15 | 19.84 | 14.56 | 288.87 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 480.42 | 1.15 | 5.52 | 5.02 | 27.71 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 47.92 | 1.15 | 0.55 | 14.56 | 8.01 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 11.62 |  | 169.22 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 11.42 |  | 166.25 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 183.27 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.11 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **48.40** |  | **652.05** | **2.11** |
| **177** | **ОЕРЖр 57-2-1** | **Разборка покрытий полов из линолеума** | | **100 м2 покрытия** | **0.174** | **111.03** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 177.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.08178 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 106.61 | 1.15 | 21.33 | 14.56 | 310.56 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 4.42 | 1.15 | 0.88 | 6.11 | 5.38 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.81 | 1.15 | 0.36 | 14.56 | 5.24 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 80\*0.7=56% | | | 12.15 |  | 176.85 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *68\*0.9=61%* | | | 13.23 |  | 192.64 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 11.52 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.31 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **47.59** |  | **685.43** | **2.31** |
| **178** | **ОЕРЖ 46-04-010-02** | **Разборка покрытий полов дощатых** | | **100 м2 покрытия** | **0.174** | **409.86** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.3. | ОТ=14.56 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 285.76 | 1.15 | 57.18 | 14.56 | 832.54 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 124.10 | 1.15 | 24.83 | 1 | 24.83 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 50.81 | 1.15 | 10.17 | 14.56 | 148.08 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 46.47 |  | 676.63 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 36.37 |  | 529.53 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 34.18 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 6.84 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **164.85** |  | **2 063.53** | **6.84** |
| **179** | **ОЕРЖ 46-04-009-01** | **Разборка бетонных полов** | | **1 м3** | **2.31** | **370.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.4. | ОТ=14.56 ЭМ=4.8 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 97.16 | 1.15 | 258.11 | 14.56 | 3 758.08 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 273.55 | 1.15 | 726.69 | 4.8 | 3 488.11 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 27.28 | 1.15 | 72.47 | 14.56 | 1 055.16 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 228.10 |  | 3 321.14 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 178.51 |  | 2 599.15 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 11.19 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 29.72 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 391.41** |  | **13 166.48** | **29.72** |
| **180** | **ОЕРЖ 46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных** | | **100 м2** | **0.4615** | **213.60** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.4. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 213.60 | 1.15 | 113.36 | 14.56 | 1 650.52 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 78.22 |  | 1 138.86 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 61.21 |  | 891.28 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 22.82 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 12.11 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **252.79** |  | **3 680.66** | **12.11** |
| **181** | **ОЕРЖр 56-11-1** | **Снятие наличников** | | **100 м наличников** | **0.06** | **40.12** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.18 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 181.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.024 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 40.12 | 1.15 | 2.77 | 14.56 | 40.33 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 1.58 |  | 22.99 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 1.55 |  | 22.58 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 4.21 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.29 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **5.90** |  | **85.90** | **0.29** |
| Ремонтные работы | | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | |
| **182** | **ОЕРЖ 11-01-004-01** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой** | | **100 м2 изолируемой поверхности** | **0.174** | **3 046.90** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.4. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=4.19 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 624.35 | 1.38 | 149.92 | 14.56 | 2 182.84 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 338.90 | 1.5 | 88.45 | 5.49 | 485.59 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 5.43 | 1.5 | 1.42 | 14.56 | 20.68 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 083.65 | 1 | 362.56 | 4.19 | 1 519.13 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 116.53 |  | 1 696.71 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 87.78 |  | 1 278.04 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 46.57 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 11.19 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **805.24** |  | **7 162.31** | **11.19** |
| **183** | **ОЕРЖ 11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2 стяжки** | **0.174** | **1 828.57** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.29 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 376.53 | 1.38 | 90.41 | 14.56 | 1 316.37 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.90 | 1.5 | 12.50 | 6.11 | 76.38 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 17.68 | 1.5 | 4.61 | 14.56 | 67.12 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 404.14 | 1 | 244.32 | 4.29 | 1 048.13 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 73.17 |  | 1 065.29 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 55.11 |  | 802.42 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 40.78 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 9.82 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **475.51** |  | **4 308.59** | **9.82** |
| **184** | **ОЕРЖ 11-01-011-02** | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)** | | **100 м2 стяжки** | **0.174** | **362.66** |  |  |  |  |  |
|  | К = 16 | ПЗ=1 , ОТ=16 , ЭМ=16 , ОТМ=16 , МР=16 , ОБ=16 , ЗТ=16 , ЗТМ=16 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.29 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 4.77 | 22.08 | 18.33 | 14.56 | 266.88 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.35 | 24 | 34.87 | 6.11 | 213.06 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.92 | 24 | 12.19 | 14.56 | 177.49 |  |
|  |  | МР | |  |  | 349.54 | 16 | 973.12 | 4.29 | 4 174.68 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 23.50 |  | 342.16 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 17.70 |  | 257.73 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 0.71 | 22.08 / 24 |  |  |  | 2.80 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 067.52** |  | **5 254.51** | **2.80** |
| **185** | **ОЕРЖ 06-01-015-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок (3.75 кг\*17.4)** | | **1 т** | **0.06525** | **6 587.00** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.7. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=5.48 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 134.36 | 1.38 | 12.10 | 14.56 | 176.18 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 39.51 | 1.5 | 3.87 | 6.1 | 23.61 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.59 | 1.5 | 0.25 | 14.56 | 3.64 |  |
|  |  | МР | |  |  | 6 413.13 | 1 | 418.46 | 5.48 | 2 293.16 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 8.15 |  | 118.68 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*(0.85\*0.9)=50%* | | | 6.18 |  | 89.91 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 12.80 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 1.16 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **448.76** |  | **2 701.54** | **1.16** |
| **186** | **ОЕРЖ 11-01-047-02** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см** | | **100 м2 покрытия** | **0.174** | **29 335.83** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | | |
| Пр | 186.1 203-9007 | Рейки деревянные | | м3 | 0.00174 | 0 | 1 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 464.31 | 1.38 | 591.73 | 14.56 | 8 615.59 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 28.60 | 1.5 | 7.46 | 6.28 | 46.85 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.86 | 1.5 | 5.44 | 14.56 | 79.21 |  |
|  |  | МР | |  |  | 26 842.92 | 1 | 4 670.67 | 2.74 | 12 797.64 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 459.82 |  | 6 695.00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 346.36 |  | 5 042.98 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 236.64 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 56.86 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 076.04** |  | **33 198.06** | **56.86** |
| **187** | **101-4488** | **Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм** | | **м2** | **- 17.748** | **214.90** |  | **-3 814.05** |  | **-10 450.50** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 214.90 | 1 | -3 814.05 | 2.74 | -10 450.50 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **-3 814.05** |  | **-10 450.50** | **0.00** |
| **188** | **101-4368** | **Клей плиточный «Юнис Гранит»** | | **кг** | **- 208.8** | **4.05** |  | **- 845.64** |  | **-2 317.05** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4.05 | 1 | - 845.64 | 2.74 | -2 317.05 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 845.64** |  | **-2 317.05** | **0.00** |
| **189** | **101-3187** | **Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ** | | **т** | **0.23208** | **14 561.93** |  | **3 379.53** |  | **9 259.91** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 14 561.93 | 1 | 3 379.53 | 2.74 | 9 259.91 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 379.53** |  | **9 259.91** | **0.00** |
| **190** | **Счет на оплату №939695765 ИП Островская** | **Гранит керамический Дайсен светло-серый 600х600 БЦ= 2070/1.2/2.74** | | **м2** | **17.748** | **629.56** |  | **11 173.43** |  | **30 615.20** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 629.56 | 1 | 11 173.43 | 2.74 | 30 615.20 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **11 173.43** |  | **30 615.20** | **0.00** |
| **191** | **ОЕРЖ 11-01-049-01** | **Укладка металлического накладного профиля (порога)** | | **100 м профиля** | **0.01** | **285.50** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | | |
| Пр | 191.1 206-9002 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | | м | 1.05 | 0 | 1 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 174.55 | 1.38 | 2.41 | 14.56 | 35.09 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 23.85 | 1.5 | 0.36 | 6.09 | 2.19 |  |
|  |  | МР | |  |  | 87.10 | 1 | 0.87 | 3.72 | 3.24 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 1.86 |  | 27.02 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 1.40 |  | 20.35 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.64 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.23 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6.90** |  | **87.89** | **0.23** |
| **192** | **206-1368** | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 2,7 м** | | **шт.** | **1** | **265.08** |  | **265.08** |  | **986.10** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 265.08 | 1 | 265.08 | 3.72 | 986.10 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **265.08** |  | **986.10** | **0.00** |
| Стены | | | | | | | | | | | |
| **193** | **ОЕРЖ 15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой стен** | | **100 м2 покрытия** | **0.488** | **190.91** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=2.75 | | | | | | | | | |
| Пр | 193.1 101-9732 | Грунтовка | | т | 0.00976 | 0 | 1 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 188.33 | 1.38 | 126.83 | 14.56 | 1 846.64 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.20 | 1.5 | 1.61 | 6.1 | 9.82 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.5 | 0.10 | 14.56 | 1.46 |  |
|  |  | МР | |  |  | 0.38 | 1 | 0.19 | 2.75 | 0.52 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 83.77 |  | 1 219.75 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 53.31 |  | 776.20 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.33 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 11.00 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **265.71** |  | **3 852.93** | **11.00** |
| **194** | **101-7143** | **Грунтовка по бетону, марка WG-Welestrong Sealer** | | **кг** | **9.465** | **234.06** |  | **2 215.38** |  | **6 092.30** |  |
|  | 10.10.11. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=2.75 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 234.06 | 1 | 2 215.38 | 2.75 | 6 092.30 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 215.38** |  | **6 092.30** | **0.00** |
| **195** | **ОЕРЖ 15-02-016-03** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен** | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | **0.4615** | **2 336.35** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=14.56 ЭМ=10.82 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 968.28 | 1.38 | 616.67 | 14.56 | 8 978.72 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 123.44 | 1.5 | 85.45 | 10.82 | 924.57 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 77.49 | 1.5 | 53.64 | 14.56 | 781.00 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 244.63 | 1 | 574.40 | 4.78 | 2 745.63 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 442.40 |  | 6 441.42 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 281.53 |  | 4 099.08 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 92.13 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 59.02 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 000.45** |  | **23 189.42** | **59.02** |
| **196** | **ОЕРЖ 15-02-031-01** | **Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских** | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | **0.0265** | **4 837.64** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=14.56 ЭМ=10.82 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 275.27 | 1.38 | 83.21 | 14.56 | 1 211.54 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 70.04 | 1.5 | 2.78 | 10.82 | 30.08 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 28.68 | 1.5 | 1.14 | 14.56 | 16.60 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 492.33 | 1 | 66.05 | 4.78 | 315.72 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 55.67 |  | 810.57 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 35.43 |  | 515.82 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 206.12 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 7.54 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **243.14** |  | **2 883.73** | **7.54** |
| **197** | **ОЕРЖ 15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | | **100 м2 поверхности облицовки** | **0.488** | **11 501.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 759.56 | 1.38 | 1 184.96 | 14.56 | 17 253.02 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 35.69 | 1.5 | 26.13 | 7.93 | 207.21 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.41 | 1.5 | 14.94 | 14.56 | 217.53 |  |
|  |  | МР | |  |  | 9 706.46 | 1 | 4 736.75 | 3.34 | 15 820.75 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 791.93 |  | 11 530.56 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 503.96 |  | 7 337.63 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 161.32 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 108.74 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **7 243.73** |  | **52 149.17** | **108.74** |
| **198** | **101-0256** | **Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые** | | **м2** | **- 48.8** | **75.79** |  | **-3 698.55** |  | **-12 353.16** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 75.79 | 1 | -3 698.55 | 3.34 | -12 353.16 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **-3 698.55** |  | **-12 353.16** | **0.00** |
| **199** | **101-1776** | **Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)** | | **т** | **- 0.183** | **4 332.49** |  | **- 792.85** |  | **-2 648.12** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4 332.49 | 1 | - 792.85 | 3.34 | -2 648.12 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 792.85** |  | **-2 648.12** | **0.00** |
| **200** | **101-3187** | **Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ** | | **т** | **0.183** | **14 561.93** |  | **2 664.83** |  | **8 900.53** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 14 561.93 | 1 | 2 664.83 | 3.34 | 8 900.53 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 664.83** |  | **8 900.53** | **0.00** |
| **201** | **Коммерческое предложение ООО "Сибирь Керама"** | **Плитка гладкая облицовочная "Тигр Белый", цвет белый глянец БЦ=785/1.2/3.34** | | **м2** | **48.8** | **195.86** |  | **9 557.97** |  | **31 923.62** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 195.86 | 1 | 9 557.97 | 3.34 | 31 923.62 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **9 557.97** |  | **31 923.62** | **0.00** |
| **202** | **101-1775** | **Раскладки поливинилхлоридные вертикальные** | | **м** | **22** | **5.65** |  | **124.30** |  | **415.16** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5.65 | 1 | 124.30 | 3.34 | 415.16 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **124.30** |  | **415.16** | **0.00** |
| **203** | **ОЕРЖ 15-04-025-08** | **Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.008** | **1 629.26** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 554.99 | 1.38 | 6.13 | 14.56 | 89.25 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 10.56 | 1.5 | 0.13 | 6.09 | 0.79 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.5 | 0.00 | 14.56 | 0.00 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 063.71 | 1 | 8.51 | 2.23 | 18.98 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 4.05 |  | 58.91 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 2.57 |  | 37.49 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 51.02 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.56 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **21.39** |  | **205.42** | **0.56** |
| Потолок | | | | | | | | | | | |
| **204** | **ОЕРЖ 15-01-051-02** | **Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2** | | **100 м2 облицовки** | **0.1692** | **398.58** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 346.59 | 1.38 | 80.93 | 14.56 | 1 178.34 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 51.99 | 1.5 | 13.20 | 6.09 | 80.39 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 53.41 |  | 777.70 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 33.99 |  | 494.90 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 26.04 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 6.08 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **181.53** |  | **2 531.33** | **6.08** |
| **205** | **Коммерческое предложение ИП Лазарев Е.А.** | **Полотно натяжного потолка с кромкой из ПВХ гарпун, цвет белый матовый(Германия) БЦ=900/1.2/3.23** | | **м2** | **16.92** | **232.20** |  | **3 928.82** |  | **12 690.09** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 232.20 | 1 | 3 928.82 | 3.23 | 12 690.09 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 928.82** |  | **12 690.09** | **0.00** |
| **206** | **201-1583** | **Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка** | | **м** | **16.92** | **6.68** |  | **113.03** |  | **365.09** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 6.68 | 1 | 113.03 | 3.23 | 365.09 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **113.03** |  | **365.09** | **0.00** |
| **207** | **201-1582** | **Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка** | | **м** | **18** | **8.34** |  | **150.12** |  | **484.89** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 8.34 | 1 | 150.12 | 3.23 | 484.89 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **150.12** |  | **484.89** | **0.00** |
| **208** | **101-3911** | **Дюбели для пристрелки стальные** | | **10 шт.** | **18** | **30.86** |  | **555.48** |  | **1 794.20** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 30.86 | 1 | 555.48 | 3.23 | 1 794.20 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **555.48** |  | **1 794.20** | **0.00** |
| **209** | **101-5867** | **Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм** | | **10 шт.** | **18.1** | **12.47** |  | **225.71** |  | **729.04** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.47 | 1 | 225.71 | 3.23 | 729.04 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **225.71** |  | **729.04** | **0.00** |
| **210** | **ОЕРЖ 15-01-052-01** | **Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий** | | **100 отверстий** | **0.08** | **486.21** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 486.21 | 1.38 | 53.68 | 14.56 | 781.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 35.43 |  | 515.84 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 22.55 |  | 328.26 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.53 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 4.03 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **111.66** |  | **1 625.68** | **4.03** |
| **211** | **101-2885** | **Клей цианакрилатный Permabond С791** | | **кг** | **0.04** | **5 210.74** |  | **208.43** |  | **673.23** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5 210.74 | 1 | 208.43 | 3.23 | 673.23 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **208.43** |  | **673.23** | **0.00** |
| **212** | **101-4169** | **Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм** | | **м2** | **0.75** | **39.71** |  | **29.78** |  | **96.19** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 39.71 | 1 | 29.78 | 3.23 | 96.19 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **29.78** |  | **96.19** | **0.00** |
| Проёмы | | | | | | | | | | | |
| **213** | **ОЕРЖ 46-02-007-01** | **Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3** | | **1 м3** | **0.16** | **867.55** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.6. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=5.84 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 143.37 | 1.15 | 26.38 | 14.56 | 384.09 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.15 | 1.15 | 0.40 | 6.11 | 2.44 |  |
|  |  | МР | |  |  | 722.03 | 1 | 115.52 | 5.84 | 674.64 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 18.20 |  | 265.02 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 14.25 |  | 207.41 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 14.63 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 2.69 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **174.75** |  | **1 533.60** | **2.69** |
| **214** | **ОЕРЖ 10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников оконных** | | **100 м коробок блоков** | **0.06** | **638.70** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.4.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.94 ОТМ=14.56 МР=2.44 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 76.64 | 1.38 | 6.35 | 14.56 | 92.46 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3.72 | 1.5 | 0.33 | 5.94 | 1.96 |  |
|  |  | МР | |  |  | 558.34 | 1 | 33.50 | 2.44 | 81.74 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 118\*(0.9\*0.7)=74% | | | 4.70 |  | 68.42 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *63\*(0.85\*0.9)=49%* | | | 3.11 |  | 45.31 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 7.82 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.65 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **47.99** |  | **289.89** | **0.65** |
| **215** | **203-0359** | **Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм** | | **м** | **- 6.72** | **4.90** |  | **- 32.93** |  | **- 80.35** |  |
|  | 10.4.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.94 ОТМ=14.56 МР=2.44 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4.90 | 1 | - 32.93 | 2.44 | - 80.35 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 32.93** |  | **- 80.35** | **0.00** |
| **216** | **ОЕРЖ 10-01-039-03** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** | | **100 м2 проемов** | **0.0189** | **31 558.10** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | | |
| 217 | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | | м2 | - 1.89 | 258.74 | 1 | - 489.02 | 5.4 | -2 640.71 |  |
|  |  | *еМР=258.74 руб =258.74* | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 237.40 | 1.38 | 32.27 | 14.56 | 469.85 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 362.31 | 1.5 | 10.27 | 5.86 | 60.18 |  |
|  |  | МР | |  |  | 29 958.39 | 1 | 566.21 | 5.4 | 3 057.53 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 118\*(0.9\*0.7)=74% | | | 23.88 |  | 347.69 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *63\*(0.85\*0.9)=49%* | | | 15.81 |  | 230.23 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 115.00 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 3.00 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **159.42** |  | **1 524.77** | **3.00** |
| **218** | **203-0598** | **Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 790x2090 мм (Д-1)** | | **компл.** | **1** | **1 973.50** |  | **1 973.50** |  | **10 656.90** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 973.50 | 1 | 1 973.50 | 5.4 | 10 656.90 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 973.50** |  | **10 656.90** | **0.00** |
| **219** | **101-0951** | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни** | | **компл.** | **1** | **100.28** |  | **100.28** |  | **541.51** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 100.28 | 1 | 100.28 | 5.4 | 541.51 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **100.28** |  | **541.51** | **0.00** |
| **220** | **101-0894** | **Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных** | | **компл.** | **1** | **122.42** |  | **122.42** |  | **661.07** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 122.42 | 1 | 122.42 | 5.4 | 661.07 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **122.42** |  | **661.07** | **0.00** |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | |
| **221** | **ОЕРЖр 65-4-1** | **Демонтаж умывальников и раковин** | | **100 приборов** | **0.01** | **534.15** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.15.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 221.1 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | т | 0.0182 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 525.31 | 1.15 | 6.04 | 14.56 | 87.94 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.84 | 1.15 | 0.10 | 6.11 | 0.61 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 3.62 | 1.15 | 0.04 | 14.56 | 0.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 74\*0.7=52% | | | 3.16 |  | 46.03 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 2.74 |  | 39.83 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 51.56 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.59 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **12.04** |  | **174.41** | **0.59** |
| **222** | **ОЕРЖр 65-3-7** | **Снятие смесителя без душевой сетки** | | **100 шт. арматуры** | **0.01** | **378.29** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.15.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 222.1 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | т | 0.0022 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 375.91 | 1.15 | 4.32 | 14.56 | 62.90 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.38 | 1.15 | 0.03 | 6.11 | 0.18 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.97 | 1.15 | 0.01 | 14.56 | 0.15 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 74\*0.7=52% | | | 2.25 |  | 32.79 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 1.95 |  | 28.37 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.78 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.42 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8.55** |  | **124.24** | **0.42** |
| **223** | **ОЕРЖ 17-01-005-01** | **Установка моек на одно отделение** | | **10 компл.** | **0.2** | **3 425.91** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 199.87 | 1.38 | 55.16 | 14.56 | 803.13 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 17.83 | 1.5 | 5.35 | 6.09 | 32.58 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.81 | 1.5 | 0.54 | 14.56 | 7.86 |  |
|  |  | МР | |  |  | 3 208.21 | 1 | 641.64 | 2.89 | 1 854.34 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 45.12 |  | 656.90 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 35.65 |  | 519.03 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 17.45 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 4.82 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **782.92** |  | **3 865.98** | **4.82** |
| **224** | **301-0494** | **Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198** | | **компл.** | **- 2** | **310.08** |  | **- 620.16** |  | **-1 792.26** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 310.08 | 1 | - 620.16 | 2.89 | -1 792.26 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 620.16** |  | **-1 792.26** | **0.00** |
| **225** | **301-0491** | **Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм** | | **компл.** | **2** | **823.27** |  | **1 646.54** |  | **4 758.50** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 823.27 | 1 | 1 646.54 | 2.89 | 4 758.50 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 646.54** |  | **4 758.50** | **0.00** |
| **226** | **301-1264** | **Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм** | | **шт.** | **4** | **12.52** |  | **50.08** |  | **90.64** |  |
|  | 10.13.14. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=1.81 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.52 | 1 | 50.08 | 1.81 | 90.64 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **50.08** |  | **90.64** | **0.00** |
| **227** | **ОЕРЖ 10-01-059-01** | **Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.** | | **100 шт. изделий** | **0.01** | **3 030.56** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | | |
| Пр | 227.1 203-9130 | Изделия штучные | | шт. | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 722.94 | 1.38 | 9.98 | 14.56 | 145.31 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 288.28 | 1.5 | 4.32 | 6.09 | 26.31 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 24.08 | 1.5 | 0.36 | 14.56 | 5.24 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 019.34 | 1 | 20.19 | 2.89 | 58.35 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 118\*(0.9\*0.7)=74% | | | 7.65 |  | 111.41 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *63\*(0.85\*0.9)=49%* | | | 5.07 |  | 73.77 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 76.88 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 1.07 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **47.21** |  | **415.15** | **1.07** |
| **228** | **110-0234** | **Шкаф ШЭСУ-1м ( Применительно: шкаф для мойки)** | | **шт.** | **1** | **1 768.41** |  | **1 768.41** |  | **5 110.70** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 768.41 | 1 | 1 768.41 | 2.89 | 5 110.70 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 768.41** |  | **5 110.70** | **0.00** |
| **229** | **301-8638** | **Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2х50 мм** | | **компл.** | **2** | **257.34** |  | **514.68** |  | **931.57** |  |
|  | 10.13.14. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=1.81 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 257.34 | 1 | 514.68 | 1.81 | 931.57 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **514.68** |  | **931.57** | **0.00** |
| **230** | **ОЕРЖ 17-01-002-03** | **Установка смесителей** | | **10 шт.** | **0.2** | **1 647.33** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.13. | ОТ=13.94 ЭМ=4.69 ОТМ=13.94 МР=2.92 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 80.78 | 1.38 | 22.30 | 13.94 | 310.86 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 0.20 | 1.5 | 0.06 | 4.69 | 0.28 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 566.35 | 1 | 313.27 | 2.92 | 914.75 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 18.06 |  | 251.80 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 14.27 |  | 198.95 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 7.00 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 1.93 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **367.96** |  | **1 676.64** | **1.93** |
| **231** | **301-0998** | **Смесители для ванн ОМ-672/ применительно смеситель** | | **компл.** | **2** | **501.86** |  | **1 003.72** |  | **2 930.86** |  |
|  | 10.13.13. | ОТ=13.94 ЭМ=4.69 ОТМ=13.94 МР=2.92 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 501.86 | 1 | 1 003.72 | 2.92 | 2 930.86 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 003.72** |  | **2 930.86** | **0.00** |
| **232** | **ОЕРЖ 16-04-002-01** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм** | | **100 м трубопровода** | **0.06** | **4 266.05** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 263.86 | 1.38 | 187.45 | 14.56 | 2 729.27 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1 468.96 | 1.5 | 132.21 | 4.75 | 628.00 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 217.40 | 1.5 | 19.57 | 14.56 | 284.94 |  |
|  |  | МР | |  |  | 533.23 | 1 | 31.99 | 2.24 | 71.66 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 167.69 |  | 2 441.51 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 132.49 |  | 1 929.09 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 203.66 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 16.96 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **651.83** |  | **7 799.53** | **16.96** |
| **233** | **507-0622** | **Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм** | | **10 м** | **- 0.5394** | **50.77** |  | **- 27.39** |  | **- 61.35** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 50.77 | 1 | - 27.39 | 2.24 | - 61.35 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 27.39** |  | **- 61.35** | **0.00** |
| **234** | **507-3348** | **Труба из полипропилена PN 16/20** | | **м** | **5.394** | **10.53** |  | **56.80** |  | **127.23** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 10.53 | 1 | 56.80 | 2.24 | 127.23 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **56.80** |  | **127.23** | **0.00** |
| **235** | **302-2377** | **Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа бабочка, с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2** | | **шт.** | **4** | **56.94** |  | **227.76** |  | **510.18** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 56.94 | 1 | 227.76 | 2.24 | 510.18 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **227.76** |  | **510.18** | **0.00** |
| **236** | **302-1246** | **Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм** | | **шт.** | **4** | **34.37** |  | **137.48** |  | **307.96** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 34.37 | 1 | 137.48 | 2.24 | 307.96 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **137.48** |  | **307.96** | **0.00** |
| **237** | **507-2732** | **Опоры подвижные хомутовые для труб до 40 мм** | | **шт.** | **2** | **40.04** |  | **80.08** |  | **179.38** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 40.04 | 1 | 80.08 | 2.24 | 179.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **80.08** |  | **179.38** | **0.00** |
| **238** | **509-7132** | **Хомут трубный** | | **шт.** | **2** | **36.28** |  | **72.56** |  | **162.53** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 36.28 | 1 | 72.56 | 2.24 | 162.53 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **72.56** |  | **162.53** | **0.00** |
| **239** | **103-1434** | **Угольник Фузиотерм диаметром 20 мм (применительно 15 мм)** | | **шт.** | **9** | **5.85** |  | **52.65** |  | **117.94** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5.85 | 1 | 52.65 | 2.24 | 117.94 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **52.65** |  | **117.94** | **0.00** |
| **240** | **ОЕРЖ 16-04-001-01** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм** | | **100 м трубопровода** | **0.04** | **5 558.47** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.5. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=1.57 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 764.46 | 1.38 | 42.20 | 14.56 | 614.43 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3.02 | 1.5 | 0.18 | 5.49 | 0.99 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.32 | 1.5 | 0.02 | 14.56 | 0.29 |  |
|  |  | МР | |  |  | 4 790.99 | 1 | 191.64 | 1.57 | 300.87 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 34.20 |  | 497.92 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 27.02 |  | 393.42 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 64.26 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 3.55 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **295.24** |  | **1 807.63** | **3.55** |
| **241** | **103-0935** | **Отводы диаметром 50 мм** | | **шт.** | **5** | **15.59** |  | **77.95** |  | **122.38** |  |
|  | 10.13.5. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=1.57 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 15.59 | 1 | 77.95 | 1.57 | 122.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **77.95** |  | **122.38** | **0.00** |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| **242** | **ОЕРЖм 08-02-409-01** | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм** | | **100 м** | **0.7** | **284.63** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 214.77 | 1.2 | 180.41 | 14.56 | 2 626.77 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.51 | 1.2 | 39.91 | 5.36 | 213.92 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.46 | 1.2 | 1.23 | 14.56 | 17.91 |  |
|  |  | МР | |  |  | 22.35 | 1 | 15.65 | 3.6 | 56.34 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 121.70 |  | 1 771.94 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 107.17 |  | 1 560.36 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 19.13 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 16.07 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **464.84** |  | **6 229.33** | **16.07** |
| **243** | **103-2453** | **Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм** | | **10 м** | **7.14** | **33.82** |  | **241.47** |  | **869.29** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 33.82 | 1 | 241.47 | 3.6 | 869.29 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **241.47** |  | **869.29** | **0.00** |
| **244** | **ОЕРЖм 08-02-412-02** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2** | | **100 м** | **0.35** | **80.97** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 60.80 | 1.2 | 25.54 | 14.56 | 371.86 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 4.70 | 1.2 | 1.97 | 5.36 | 10.56 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.32 | 1.2 | 0.13 | 14.56 | 1.89 |  |
|  |  | МР | |  |  | 15.47 | 1 | 5.41 | 3.6 | 19.48 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 17.20 |  | 250.41 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 15.15 |  | 220.51 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 5.41 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 2.27 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **65.27** |  | **872.82** | **2.27** |
| **245** | **500-9001-237\*** | **Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5** | | **1000 м** | **0.0357** | **10 063.41** |  | **359.26** |  | **1 293.34** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 10 063.41 | 1 | 359.26 | 3.6 | 1 293.34 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **359.26** |  | **1 293.34** | **0.00** |
| **246** | **ОЕРЖм 08-02-412-03** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2** | | **100 м** | **0.55** | **101.98** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 70.95 | 1.2 | 46.83 | 14.56 | 681.84 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 7.05 | 1.2 | 4.65 | 5.36 | 24.92 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.32 | 14.56 | 4.66 |  |
|  |  | МР | |  |  | 23.98 | 1 | 13.19 | 3.6 | 47.48 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 31.59 |  | 459.96 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 27.82 |  | 405.04 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 6.32 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 4.17 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **124.08** |  | **1 619.24** | **4.17** |
| **247** | **500-9001-238\*** | **Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5** | | **1000 м** | **0.0561** | **12 933.25** |  | **725.56** |  | **2 612.02** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12 933.25 | 1 | 725.56 | 3.6 | 2 612.02 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **725.56** |  | **2 612.02** | **0.00** |
| **248** | **503-0704** | **Коробка распаечная** | | **шт.** | **6** | **24.52** |  | **147.12** |  | **529.63** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 24.52 | 1 | 147.12 | 3.6 | 529.63 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **147.12** |  | **529.63** | **0.00** |
| **249** | **503-0657** | **Коробка установочная** | | **шт.** | **10** | **8.61** |  | **86.10** |  | **309.96** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 8.61 | 1 | 86.10 | 3.6 | 309.96 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **86.10** |  | **309.96** | **0.00** |
| **250** | **ОЕРЖм 08-03-594-10** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2** | | **100 шт.** | **0.06** | **6 195.15** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 579.92 | 1.2 | 185.75 | 14.56 | 2 704.52 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 194.33 | 1.2 | 13.99 | 5.67 | 79.32 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 12.64 | 1.2 | 0.91 | 14.56 | 13.25 |  |
|  |  | МР | |  |  | 3 420.90 | 1 | 205.25 | 2.96 | 607.54 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 125.06 |  | 1 820.91 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 110.13 |  | 1 603.48 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 217.58 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 15.67 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **640.18** |  | **6 815.77** | **15.67** |
| **251** | **509-9083-005\*** | **Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий** | | **шт.** | **6** | **1 093.28** |  | **6 559.68** |  | **19 416.65** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 093.28 | 1 | 6 559.68 | 2.96 | 19 416.65 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **6 559.68** |  | **19 416.65** | **0.00** |
| **252** | **ОЕРЖм 08-03-591-02** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | **100 шт.** | **0.01** | **350.90** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 306.54 | 1.2 | 3.68 | 14.56 | 53.58 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 6.12 | 1.2 | 0.07 | 5.67 | 0.40 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.01 | 14.56 | 0.15 |  |
|  |  | МР | |  |  | 38.24 | 1 | 0.38 | 2.96 | 1.12 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 2.47 |  | 36.00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 2.18 |  | 31.70 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 25.79 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 0.31 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8.78** |  | **122.80** | **0.31** |
| **253** | **509-4583** | **Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С16-053 с подсветкой, цвет белый** | | **шт.** | **1** | **9.25** |  | **9.25** |  | **27.38** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 9.25 | 1 | 9.25 | 2.96 | 27.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **9.25** |  | **27.38** | **0.00** |
| **254** | **ОЕРЖм 08-03-591-09** | **Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке** | | **100 шт.** | **0.09** | **435.18** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 362.71 | 1.2 | 39.17 | 14.56 | 570.32 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 6.12 | 1.2 | 0.66 | 5.67 | 3.74 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.05 | 14.56 | 0.73 |  |
|  |  | МР | |  |  | 66.35 | 1 | 5.97 | 2.96 | 17.67 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 26.28 |  | 382.60 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 23.14 |  | 336.92 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 30.51 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 3.29 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **95.22** |  | **1 311.25** | **3.29** |
| **255** | **503-0695** | **Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом** | | **шт.** | **9** | **95.75** |  | **861.75** |  | **2 550.78** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 95.75 | 1 | 861.75 | 2.96 | 2 550.78 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **861.75** |  | **2 550.78** | **0.00** |
| **256** | **ОЕРЖм 08-03-526-01** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А** | | **1 шт.** | **2** | **40.67** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 17.80 | 1.2 | 42.72 | 14.56 | 622.00 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1.15 | 1.2 | 2.76 | 5.67 | 15.65 |  |
|  |  | МР | |  |  | 21.72 | 1 | 43.44 | 2.96 | 128.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 28.62 |  | 416.74 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 25.20 |  | 366.98 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 1.56 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 3.74 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **142.74** |  | **1 549.95** | **3.74** |
| **257** | **509-4866** | **Выключатели автоматические 16А** | | **шт.** | **1** | **57.69** |  | **57.69** |  | **170.76** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 57.69 | 1 | 57.69 | 2.96 | 170.76 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **57.69** |  | **170.76** | **0.00** |
| **258** | **509-5761** | **Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА (прим. 25А)** | | **шт.** | **1** | **147.11** |  | **147.11** |  | **435.45** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 147.11 | 1 | 147.11 | 2.96 | 435.45 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **147.11** |  | **435.45** | **0.00** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **61 277.54** | | **247 756.41** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **4 415.20** | | **64 271.47** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **1 251.99** | | **6 748.61** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **200.47** | | **2 918.87** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **55 610.35** | | **176 736.33** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **3 210.65** | | **46 735.97** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **2 318.21** | | **33 743.98** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **66 806.40** | | **328 236.36** | |
| **Раздел 4. Доступная среда** | | | | | | | | | | | |
| Санузел (строительные работы) | | | | | | | | | | | |
| **259** | **ОЕРЖр 56-11-1** | **Снятие наличников** | | **100 м наличников** | **0.158** | **40.12** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.18 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 259.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.0632 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 40.12 | 1.15 | 7.29 | 14.56 | 106.14 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 4.16 |  | 60.50 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 4.08 |  | 59.44 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 4.21 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.76 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **15.53** |  | **226.08** | **0.76** |
| **260** | **ОЕРЖр 56-10-1** | **Снятие дверных полотен** | | **100 м2 дверных полотен** | **0.076** | **345.75** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.02 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 260.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.08968 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 345.75 | 1.15 | 30.22 | 14.56 | 440.00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 17.23 |  | 250.80 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 16.92 |  | 246.40 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.28 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 3.17 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **64.37** |  | **937.20** | **3.17** |
| **261** | **ОЕРЖр 56-9-1** | **Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | **100 коробок** | **0.04** | **2 205.29** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.6.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.02 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 261.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.42 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 724.87 | 1.15 | 79.34 | 14.56 | 1 155.19 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 480.42 | 1.15 | 22.10 | 5.02 | 110.94 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 47.92 | 1.15 | 2.20 | 14.56 | 32.03 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 82\*0.7=57% | | | 46.48 |  | 676.72 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *62\*0.9=56%* | | | 45.66 |  | 664.84 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 183.27 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 8.43 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **193.58** |  | **2 607.69** | **8.43** |
| **262** | **ОЕРЖр 57-2-3** | **Разборка покрытий полов из керамических плиток** | | **100 м2 покрытия** | **0.0765** | **764.43** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.11. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 262.1 509-9900 | Строительный мусор | | т | 0.3978 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 715.47 | 1.15 | 62.94 | 14.56 | 916.41 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 48.96 | 1.15 | 4.31 | 6.11 | 26.33 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.04 | 1.15 | 1.76 | 14.56 | 25.63 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 80\*0.7=56% | | | 36.23 |  | 527.54 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *68\*0.9=61%* | | | 39.47 |  | 574.64 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 71.31 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 6.28 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **142.95** |  | **2 044.92** | **6.28** |
| **263** | **ОЕРЖ 46-04-009-01** | **Разборка бетонных полов** | | **1 м3** | **0.765** | **370.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.7.4. | ОТ=14.56 ЭМ=4.8 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 97.16 | 1.15 | 85.48 | 14.56 | 1 244.59 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 273.55 | 1.15 | 240.66 | 4.8 | 1 155.17 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 27.28 | 1.15 | 24.00 | 14.56 | 349.44 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 75.54 |  | 1 099.88 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 59.12 |  | 860.78 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 11.19 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 9.85 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **460.80** |  | **4 360.42** | **9.85** |
| **264** | **ОЕРЖр 63-7-5** | **Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток** | | **100 м2 поверхности облицовки** | **0.2759** | **911.80** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.13.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.02 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 701.39 | 1.15 | 222.54 | 14.56 | 3 240.18 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 210.41 | 1.15 | 66.76 | 5.02 | 335.14 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 24.68 | 1.15 | 7.83 | 14.56 | 114.00 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 77\*0.7=54% | | | 124.40 |  | 1 811.26 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 103.67 |  | 1 509.38 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 76.29 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 24.20 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **517.37** |  | **6 895.96** | **24.20** |
| **265** | **ОЕРЖ 46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных** | | **100 м2** | **0.2759** | **213.60** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.11.4. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 213.60 | 1.15 | 67.77 | 14.56 | 986.73 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 46.76 |  | 680.84 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 36.60 |  | 532.83 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 22.82 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 7.24 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **151.13** |  | **2 200.40** | **7.24** |
| Полы | | | | | | | | | | | |
| **266** | **ОЕРЖ 11-01-004-01** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой** | | **100 м2 изолируемой поверхности** | **0.09** | **3 046.90** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.4. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=4.19 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 624.35 | 1.38 | 77.54 | 14.56 | 1 128.98 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 338.90 | 1.5 | 45.75 | 5.49 | 251.17 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 5.43 | 1.5 | 0.73 | 14.56 | 10.63 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 083.65 | 1 | 187.53 | 4.19 | 785.75 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 60.27 |  | 877.50 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 45.40 |  | 660.97 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 46.57 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 5.79 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **416.49** |  | **3 704.37** | **5.79** |
| **267** | **ОЕРЖ 11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | | **100 м2 стяжки** | **0.0765** | **1 828.57** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.29 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 376.53 | 1.38 | 39.75 | 14.56 | 578.76 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.90 | 1.5 | 5.50 | 6.11 | 33.61 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 17.68 | 1.5 | 2.03 | 14.56 | 29.56 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 404.14 | 1 | 107.42 | 4.29 | 460.83 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 32.17 |  | 468.41 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 24.23 |  | 352.83 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 40.78 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 4.32 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **209.07** |  | **1 894.44** | **4.32** |
| **268** | **ОЕРЖ 11-01-011-02** | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм)** | | **100 м2 стяжки** | **0.0765** | **362.66** |  |  |  |  |  |
|  | К = 16 | ПЗ=1 , ОТ=16 , ЭМ=16 , ОТМ=16 , МР=16 , ОБ=16 , ЗТ=16 , ЗТМ=16 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.8. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 МР=4.29 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 4.77 | 22.08 | 8.06 | 14.56 | 117.35 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.35 | 24 | 15.33 | 6.11 | 93.67 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.92 | 24 | 5.36 | 14.56 | 78.04 |  |
|  |  | МР | |  |  | 349.54 | 16 | 427.84 | 4.29 | 1 835.43 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 10.33 |  | 150.45 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 7.78 |  | 113.33 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 0.71 | 22.08 / 24 |  |  |  | 1.23 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **469.34** |  | **2 310.23** | **1.23** |
| **269** | **ОЕРЖ 06-01-015-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок (3.75\*7.65)** | | **1 т** | **0.029** | **6 587.00** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.7. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=5.48 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 134.36 | 1.38 | 5.38 | 14.56 | 78.33 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 39.51 | 1.5 | 1.72 | 6.1 | 10.49 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.59 | 1.5 | 0.11 | 14.56 | 1.60 |  |
|  |  | МР | |  |  | 6 413.13 | 1 | 185.98 | 5.48 | 1 019.17 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 3.62 |  | 52.75 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*(0.85\*0.9)=50%* | | | 2.75 |  | 39.97 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 12.80 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.52 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **199.45** |  | **1 200.71** | **0.52** |
| **270** | **ОЕРЖ 11-01-047-02** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см** | | **100 м2 покрытия** | **0.0765** | **29 335.83** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | | |
| Пр | 270.1 203-9007 | Рейки деревянные | | м3 | 0.000765 | 0 | 1 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 464.31 | 1.38 | 260.16 | 14.56 | 3 787.93 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 28.60 | 1.5 | 3.28 | 6.28 | 20.60 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.86 | 1.5 | 2.39 | 14.56 | 34.80 |  |
|  |  | МР | |  |  | 26 842.92 | 1 | 2 053.48 | 2.74 | 5 626.54 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 202.16 |  | 2 943.50 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 152.28 |  | 2 217.18 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 236.64 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 25.00 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 671.36** |  | **14 595.75** | **25.00** |
| **271** | **101-4488** | **Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм** | | **м2** | **- 7.803** | **214.90** |  | **-1 676.86** |  | **-4 594.60** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 214.90 | 1 | -1 676.86 | 2.74 | -4 594.60 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **-1 676.86** |  | **-4 594.60** | **0.00** |
| **272** | **101-4368** | **Клей плиточный «Юнис Гранит»** | | **кг** | **- 91.8** | **4.05** |  | **- 371.79** |  | **-1 018.70** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4.05 | 1 | - 371.79 | 2.74 | -1 018.70 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 371.79** |  | **-1 018.70** | **0.00** |
| **273** | **101-3187** | **Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ** | | **т** | **0.0918** | **14 561.93** |  | **1 336.79** |  | **3 662.80** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 14 561.93 | 1 | 1 336.79 | 2.74 | 3 662.80 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 336.79** |  | **3 662.80** | **0.00** |
| **274** | **Счет на оплату №939695765 ИП Островская** | **Гранит керамический Дайсен светло-серый 600х600 БЦ= 2070/1.2/2.74** | | **м2** | **7.803** | **629.56** |  | **4 912.46** |  | **13 460.14** |  |
|  | 10.9.16. | ОТ=14.56 ЭМ=6.28 ОТМ=14.56 МР=2.74 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 629.56 | 1 | 4 912.46 | 2.74 | 13 460.14 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **4 912.46** |  | **13 460.14** | **0.00** |
| **275** | **ОЕРЖ 11-01-049-01** | **Укладка металлического накладного профиля (порога)** | | **100 м профиля** | **0.02** | **285.50** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | | |
| Пр | 275.1 206-9002 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | | м | 2.1 | 0 | 1 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 174.55 | 1.38 | 4.82 | 14.56 | 70.18 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 23.85 | 1.5 | 0.72 | 6.09 | 4.38 |  |
|  |  | МР | |  |  | 87.10 | 1 | 1.74 | 3.72 | 6.47 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 3.71 |  | 54.04 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 2.80 |  | 40.70 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.64 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.46 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **13.79** |  | **175.77** | **0.46** |
| **276** | **206-1368** | **Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 2,7 м** | | **шт.** | **2** | **265.08** |  | **530.16** |  | **1 972.20** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 265.08 | 1 | 530.16 | 3.72 | 1 972.20 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **530.16** |  | **1 972.20** | **0.00** |
| **277** | **ОЕРЖ 11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих** | | **100 м плинтуса** | **0.05** | **1 532.36** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 73.39 | 1.38 | 5.06 | 14.56 | 73.67 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 11.69 | 1.5 | 0.88 | 6.09 | 5.36 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 447.28 | 1 | 72.36 | 3.72 | 269.18 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 3.90 |  | 56.73 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 2.93 |  | 42.73 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 6.66 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.46 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **85.13** |  | **447.67** | **0.46** |
| **278** | **101-4852** | **Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм** | | **м** | **- 5.05** | **12.69** |  | **- 64.08** |  | **- 238.38** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.69 | 1 | - 64.08 | 3.72 | - 238.38 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 64.08** |  | **- 238.38** | **0.00** |
| **279** | **101-4858** | **Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм** | | **м** | **5.05** | **21.49** |  | **108.52** |  | **403.69** |  |
|  | 10.9.19. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.72 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 21.49 | 1 | 108.52 | 3.72 | 403.69 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **108.52** |  | **403.69** | **0.00** |
| Стены | | | | | | | | | | | |
| **280** | **ОЕРЖ 15-02-016-03** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен** | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | **0.2759** | **2 336.35** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=14.56 ЭМ=10.82 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 968.28 | 1.38 | 368.66 | 14.56 | 5 367.69 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 123.44 | 1.5 | 51.09 | 10.82 | 552.79 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 77.49 | 1.5 | 32.07 | 14.56 | 466.94 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 244.63 | 1 | 343.39 | 4.78 | 1 641.40 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 264.48 |  | 3 850.86 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 168.31 |  | 2 450.54 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 92.13 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 35.28 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 195.93** |  | **13 863.28** | **35.28** |
| **281** | **ОЕРЖ 15-02-031-01** | **Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских** | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | **0.021** | **4 837.64** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=14.56 ЭМ=10.82 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 275.27 | 1.38 | 65.94 | 14.56 | 960.09 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 70.04 | 1.5 | 2.21 | 10.82 | 23.91 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 28.68 | 1.5 | 0.90 | 14.56 | 13.10 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 492.33 | 1 | 52.34 | 4.78 | 250.19 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 44.11 |  | 642.31 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 28.07 |  | 408.74 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 206.12 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 5.97 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **192.67** |  | **2 285.24** | **5.97** |
| **282** | **ОЕРЖ 15-02-019-03** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен** | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | **0.0931** | **3 397.75** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=14.56 ЭМ=10.82 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 571.83 | 1.38 | 73.47 | 14.56 | 1 069.72 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 33.48 | 1.5 | 4.68 | 10.82 | 50.64 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 22.87 | 1.5 | 3.19 | 14.56 | 46.45 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 792.44 | 1 | 259.98 | 4.78 | 1 242.70 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 50.60 |  | 736.67 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 32.20 |  | 468.79 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 53.76 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 6.93 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **420.93** |  | **3 568.52** | **6.93** |
| **283** | **ОЕРЖ 15-02-019-05** | **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских** | | **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** | **0.021** | **6 054.73** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.1. | ОТ=14.56 ЭМ=10.82 ОТМ=14.56 МР=4.78 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 047.89 | 1.38 | 30.37 | 14.56 | 442.19 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 61.05 | 1.5 | 1.92 | 10.82 | 20.77 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 40.73 | 1.5 | 1.28 | 14.56 | 18.64 |  |
|  |  | МР | |  |  | 4 945.79 | 1 | 103.86 | 4.78 | 496.45 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 20.89 |  | 304.15 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 13.29 |  | 193.55 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 95.17 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 2.76 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **170.33** |  | **1 457.11** | **2.76** |
| **284** | **ОЕРЖ 15-06-001-02** | **Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными** | | **100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности** | **0.1141** | **3 792.08** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.6. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=2.32 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 510.82 | 1.38 | 80.43 | 14.56 | 1 171.06 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1.27 | 1.5 | 0.22 | 6.1 | 1.34 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.14 | 1.5 | 0.02 | 14.56 | 0.29 |  |
|  |  | МР | |  |  | 3 279.99 | 1 | 374.25 | 2.32 | 868.26 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 53.10 |  | 773.09 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 33.79 |  | 491.97 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 46.96 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 7.39 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **541.79** |  | **3 305.72** | **7.39** |
| **285** | **ОЕРЖ 15-04-005-09** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **0.1141** | **1 834.56** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.11. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=2.75 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 535.69 | 1.38 | 84.35 | 14.56 | 1 228.14 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 12.76 | 1.5 | 2.18 | 6.1 | 13.30 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.28 | 1.5 | 0.05 | 14.56 | 0.73 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 286.11 | 1 | 146.75 | 2.75 | 403.56 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 55.70 |  | 811.05 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 35.45 |  | 516.13 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 46.44 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 7.31 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **324.43** |  | **2 972.18** | **7.31** |
| **286** | **ОЕРЖ 15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | | **100 м2 поверхности облицовки** | **0.1618** | **11 501.71** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 759.56 | 1.38 | 392.88 | 14.56 | 5 720.33 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 35.69 | 1.5 | 8.66 | 7.93 | 68.67 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 20.41 | 1.5 | 4.95 | 14.56 | 72.07 |  |
|  |  | МР | |  |  | 9 706.46 | 1 | 1 570.51 | 3.34 | 5 245.50 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 262.57 |  | 3 822.98 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 167.09 |  | 2 432.81 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 161.32 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 36.05 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 401.71** |  | **17 290.29** | **36.05** |
| **287** | **101-0256** | **Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые** | | **м2** | **- 16.18** | **75.79** |  | **-1 226.28** |  | **-4 095.78** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 75.79 | 1 | -1 226.28 | 3.34 | -4 095.78 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **-1 226.28** |  | **-4 095.78** | **0.00** |
| **288** | **101-1776** | **Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)** | | **т** | **- 0.060675** | **4 332.49** |  | **- 262.87** |  | **- 877.99** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4 332.49 | 1 | - 262.87 | 3.34 | - 877.99 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 262.87** |  | **- 877.99** | **0.00** |
| **289** | **101-3187** | **Клей для плитки Ветонит Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ** | | **т** | **0.060675** | **14 561.93** |  | **883.55** |  | **2 951.06** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 14 561.93 | 1 | 883.55 | 3.34 | 2 951.06 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **883.55** |  | **2 951.06** | **0.00** |
| **290** | **Коммерческое предложение ООО "Сибирь Керама"** | **Плитка гладкая облицовочная "Белый тигр", цвет белый глянец БЦ=785/1.2/3.34** | | **м2** | **16.18** | **195.86** |  | **3 169.01** |  | **10 584.49** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 195.86 | 1 | 3 169.01 | 3.34 | 10 584.49 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 169.01** |  | **10 584.49** | **0.00** |
| **291** | **101-1775** | **Раскладки поливинилхлоридные вертикальные** | | **м** | **9.6** | **5.65** |  | **54.24** |  | **181.16** |  |
|  | 10.10.4. | ОТ=14.56 ЭМ=7.93 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5.65 | 1 | 54.24 | 3.34 | 181.16 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **54.24** |  | **181.16** | **0.00** |
| Потолок | | | | | | | | | | | |
| **292** | **ОЕРЖ 15-01-051-02** | **Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2** | | **100 м2 облицовки** | **0.0765** | **398.58** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 346.59 | 1.38 | 36.59 | 14.56 | 532.75 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 51.99 | 1.5 | 5.97 | 6.09 | 36.36 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 24.15 |  | 351.62 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 15.37 |  | 223.76 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 26.04 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 2.75 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **82.08** |  | **1 144.49** | **2.75** |
| **293** | **Коммерческое предложение ИП Лазарев Е.А.** | **Полотно натяжного потолка с кромкой из ПВХ гарпун, цвет белый матовый(Германия) БЦ=900/1.2/3.23** | | **м2** | **7.65** | **232.20** |  | **1 776.33** |  | **5 737.55** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 232.20 | 1 | 1 776.33 | 3.23 | 5 737.55 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 776.33** |  | **5 737.55** | **0.00** |
| **294** | **201-1583** | **Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка** | | **м** | **15.66** | **6.68** |  | **104.61** |  | **337.89** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 6.68 | 1 | 104.61 | 3.23 | 337.89 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **104.61** |  | **337.89** | **0.00** |
| **295** | **201-1582** | **Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка** | | **м** | **15.66** | **8.34** |  | **130.60** |  | **421.84** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 8.34 | 1 | 130.60 | 3.23 | 421.84 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **130.60** |  | **421.84** | **0.00** |
| **296** | **101-3911** | **Дюбели для пристрелки стальные** | | **10 шт.** | **15** | **30.86** |  | **462.90** |  | **1 495.17** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 30.86 | 1 | 462.90 | 3.23 | 1 495.17 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **462.90** |  | **1 495.17** | **0.00** |
| **297** | **101-5867** | **Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм** | | **10 шт.** | **15** | **12.47** |  | **187.05** |  | **604.17** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.47 | 1 | 187.05 | 3.23 | 604.17 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **187.05** |  | **604.17** | **0.00** |
| **298** | **ОЕРЖ 15-01-052-01** | **Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий** | | **100 отверстий** | **0.02** | **486.21** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 486.21 | 1.38 | 13.42 | 14.56 | 195.40 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 8.86 |  | 128.96 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *55\*(0.85\*0.9)=42%* | | | 5.64 |  | 82.07 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.53 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 1.01 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **27.92** |  | **406.43** | **1.01** |
| **299** | **101-2885** | **Клей цианакрилатный Permabond С791** | | **кг** | **0.05** | **5 210.74** |  | **260.54** |  | **841.54** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 5 210.74 | 1 | 260.54 | 3.23 | 841.54 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **260.54** |  | **841.54** | **0.00** |
| **300** | **101-4169** | **Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм** | | **м2** | **0.3** | **39.71** |  | **11.91** |  | **38.47** |  |
|  | 10.10.10. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=3.23 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 39.71 | 1 | 11.91 | 3.23 | 38.47 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **11.91** |  | **38.47** | **0.00** |
| Проемы | | | | | | | | | | | |
| **301** | **ОЕРЖ 10-01-039-03** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** | | **100 м2 проемов** | **0.0798** | **31 558.10** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 237.40 | 1.38 | 136.27 | 14.56 | 1 984.09 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 362.31 | 1.5 | 43.37 | 5.86 | 254.15 |  |
|  |  | МР | |  |  | 29 958.39 | 1 | 2 390.68 | 5.4 | 12 909.67 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 118\*(0.9\*0.7)=74% | | | 100.84 |  | 1 468.23 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *63\*(0.85\*0.9)=49%* | | | 66.77 |  | 972.20 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 115.00 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 12.66 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 737.93** |  | **17 588.34** | **12.66** |
| **302** | **203-0205** | **Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2** | | **м2** | **- 7.98** | **258.74** |  | **-2 064.75** |  | **-11 149.65** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 258.74 | 1 | -2 064.75 | 5.4 | -11 149.65 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **-2 064.75** |  | **-11 149.65** | **0.00** |
| **303** | **203-0598** | **Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 790x2090 мм (Д-1)** | | **компл.** | **2** | **1 973.50** |  | **3 947.00** |  | **21 313.80** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 973.50 | 1 | 3 947.00 | 5.4 | 21 313.80 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 947.00** |  | **21 313.80** | **0.00** |
| **304** | **203-0600** | **Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 990x2090 мм (Д-2)** | | **компл.** | **2** | **1 973.50** |  | **3 947.00** |  | **21 313.80** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 973.50 | 1 | 3 947.00 | 5.4 | 21 313.80 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 947.00** |  | **21 313.80** | **0.00** |
| **305** | **101-0951** | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни** | | **компл.** | **4** | **100.28** |  | **401.12** |  | **2 166.05** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 100.28 | 1 | 401.12 | 5.4 | 2 166.05 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **401.12** |  | **2 166.05** | **0.00** |
| **306** | **101-0894** | **Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных** | | **компл.** | **4** | **122.42** |  | **489.68** |  | **2 644.27** |  |
|  | 10.5.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.86 ОТМ=14.56 МР=5.4 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 122.42 | 1 | 489.68 | 5.4 | 2 644.27 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **489.68** |  | **2 644.27** | **0.00** |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| **307** | **ОЕРЖм 08-02-409-01** | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм** | | **100 м** | **0.1** | **284.63** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 214.77 | 1.2 | 25.77 | 14.56 | 375.21 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.51 | 1.2 | 5.70 | 5.36 | 30.55 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.46 | 1.2 | 0.18 | 14.56 | 2.62 |  |
|  |  | МР | |  |  | 22.35 | 1 | 2.24 | 3.6 | 8.06 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 17.39 |  | 253.15 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 15.31 |  | 222.92 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 19.13 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 2.29 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **66.41** |  | **889.89** | **2.29** |
| **308** | **103-2453** | **Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм** | | **10 м** | **1.02** | **33.82** |  | **34.50** |  | **124.20** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 33.82 | 1 | 34.50 | 3.6 | 124.20 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **34.50** |  | **124.20** | **0.00** |
| **309** | **ОЕРЖм 08-02-412-02** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2** | | **100 м** | **0.1** | **80.97** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 60.80 | 1.2 | 7.30 | 14.56 | 106.29 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 4.70 | 1.2 | 0.56 | 5.36 | 3.00 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.32 | 1.2 | 0.04 | 14.56 | 0.58 |  |
|  |  | МР | |  |  | 15.47 | 1 | 1.55 | 3.6 | 5.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 4.92 |  | 71.60 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 4.33 |  | 63.05 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 5.41 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 0.65 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **18.66** |  | **249.52** | **0.65** |
| **310** | **500-9001-237\*** | **Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5** | | **1000 м** | **0.01** | **10 063.41** |  | **100.63** |  | **362.27** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 10 063.41 | 1 | 100.63 | 3.6 | 362.27 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **100.63** |  | **362.27** | **0.00** |
| **311** | **ОЕРЖм 08-02-403-03** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах** | | **100 м** | **0.15** | **235.48** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 186.12 | 1.2 | 33.50 | 14.56 | 487.76 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 4.70 | 1.2 | 0.85 | 5.36 | 4.56 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.32 | 1.2 | 0.06 | 14.56 | 0.87 |  |
|  |  | МР | |  |  | 44.66 | 1 | 6.70 | 3.6 | 24.12 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 22.49 |  | 327.38 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 19.80 |  | 288.29 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 16.52 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 2.97 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **83.34** |  | **1 132.11** | **2.97** |
| **312** | **500-9001-238\*** | **Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5** | | **1000 м** | **0.015** | **12 933.25** |  | **194.00** |  | **698.40** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12 933.25 | 1 | 194.00 | 3.6 | 698.40 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **194.00** |  | **698.40** | **0.00** |
| **313** | **503-0704** | **Коробка распаечная** | | **шт.** | **2** | **24.52** |  | **49.04** |  | **176.54** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 24.52 | 1 | 49.04 | 3.6 | 176.54 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **49.04** |  | **176.54** | **0.00** |
| **314** | **503-0657** | **Коробка установочная** | | **шт.** | **2** | **8.61** |  | **17.22** |  | **61.99** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 8.61 | 1 | 17.22 | 3.6 | 61.99 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **17.22** |  | **61.99** | **0.00** |
| **315** | **ОЕРЖм 08-03-594-10** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2** | | **100 шт.** | **0.02** | **6 195.15** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 579.92 | 1.2 | 61.92 | 14.56 | 901.56 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 194.33 | 1.2 | 4.66 | 5.67 | 26.42 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 12.64 | 1.2 | 0.30 | 14.56 | 4.37 |  |
|  |  | МР | |  |  | 3 420.90 | 1 | 68.42 | 2.96 | 202.52 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 41.69 |  | 606.97 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 36.71 |  | 534.50 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 217.58 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 5.22 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **213.40** |  | **2 271.97** | **5.22** |
| **316** | **509-9083-005\*** | **Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий** | | **шт.** | **2** | **1 093.28** |  | **2 186.56** |  | **6 472.22** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 093.28 | 1 | 2 186.56 | 2.96 | 6 472.22 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 186.56** |  | **6 472.22** | **0.00** |
| **317** | **ОЕРЖм 08-03-591-02** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | **100 шт.** | **0.02** | **350.90** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 306.54 | 1.2 | 7.36 | 14.56 | 107.16 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 6.12 | 1.2 | 0.15 | 5.67 | 0.85 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.01 | 14.56 | 0.15 |  |
|  |  | МР | |  |  | 38.24 | 1 | 0.76 | 2.96 | 2.25 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 4.94 |  | 71.90 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 4.35 |  | 63.31 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 25.79 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 0.62 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **17.56** |  | **245.47** | **0.62** |
| **318** | **509-4583** | **Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии Прима, марка С16-053 с подсветкой, цвет белый** | | **шт.** | **2** | **9.25** |  | **18.50** |  | **54.76** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 9.25 | 1 | 18.50 | 2.96 | 54.76 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **18.50** |  | **54.76** | **0.00** |
| **319** | **ОЕРЖм 08-03-591-09** | **Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке** | | **100 шт.** | **0.02** | **435.18** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 362.71 | 1.2 | 8.71 | 14.56 | 126.82 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 6.12 | 1.2 | 0.15 | 5.67 | 0.85 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.49 | 1.2 | 0.01 | 14.56 | 0.15 |  |
|  |  | МР | |  |  | 66.35 | 1 | 1.33 | 2.96 | 3.94 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 5.84 |  | 85.07 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 5.14 |  | 74.91 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 30.51 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 0.73 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **21.17** |  | **291.59** | **0.73** |
| **320** | **503-0695** | **Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом** | | **шт.** | **2** | **95.75** |  | **191.50** |  | **566.84** |  |
|  | 10.14.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.67 ОТМ=14.56 МР=2.96 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 95.75 | 1 | 191.50 | 2.96 | 566.84 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **191.50** |  | **566.84** | **0.00** |
| **321** | **ОЕРЖм 08-03-602-01** | **Электрополотенце** | | **1 шт.** | **1** | **17.05** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.1\_1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 11.42 | 1.2 | 13.70 | 14.56 | 199.47 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.69 | 1.2 | 3.23 | 5.36 | 17.31 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.16 | 1.2 | 0.19 | 14.56 | 2.77 |  |
|  |  | МР | |  |  | 2.94 | 1 | 2.94 | 3.6 | 10.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 95\*0.7=67% | | | 9.31 |  | 135.50 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*0.9=59%* | | | 8.20 |  | 119.32 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 0.97 | 1.2 / 1.2 |  |  |  | 1.16 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **37.38** |  | **482.18** | **1.16** |
| **322** | **301-7121** | **Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт** | | **шт.** | **1** | **698.52** |  | **698.52** |  | **2 514.67** |  |
|  | 10.14.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.36 ОТМ=14.56 МР=3.6 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 698.52 | 1 | 698.52 | 3.6 | 2 514.67 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **698.52** |  | **2 514.67** | **0.00** |
| Доступная среда | | | | | | | | | | | |
| **323** | **ОЕРЖ 17-01-002-04** | **Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.** | | **10 шт.** | **0.7** | **1 241.51** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.48 ОТМ=14.56 МР=5.47 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 32.31 | 1.38 | 31.21 | 14.56 | 454.42 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 0.20 | 1.5 | 0.21 | 5.48 | 1.15 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 209.00 | 1 | 846.30 | 5.47 | 4 629.26 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 25.28 |  | 368.08 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 19.97 |  | 290.83 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 2.80 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 2.70 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **922.97** |  | **5 743.74** | **2.70** |
| **324** | **Коммерческое предложение ООО "Социальное равенство"** | **Поручень для инвалидов напольно-настенный (БЦ= 6240/1.2/5.47)** | | **шт** | **1** | **950.64** |  | **950.64** |  | **5 200.00** |  |
|  | 10.3.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.48 ОТМ=14.56 МР=5.47 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 950.64 | 1 | 950.64 | 5.47 | 5 200.00 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **950.64** |  | **5 200.00** | **0.00** |
| **325** | **301-0469** | **Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм** | | **шт.** | **4** | **4.03** |  | **16.12** |  | **88.18** |  |
|  | 10.3.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.48 ОТМ=14.56 МР=5.47 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 4.03 | 1 | 16.12 | 5.47 | 88.18 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **16.12** |  | **88.18** | **0.00** |
| **326** | **Коммерческое предложение ООО "ИнваТех-Групп"** | **Поручень для инвалидов откидной (БЦ=6800/1.2/5.47)** | | **шт** | **1** | **1 035.95** |  | **1 035.95** |  | **5 666.65** |  |
|  | 10.3.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.48 ОТМ=14.56 МР=5.47 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 035.95 | 1 | 1 035.95 | 5.47 | 5 666.65 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 035.95** |  | **5 666.65** | **0.00** |
| **327** | **Коммерческое предложение ООО "Социальное равенство"** | **Поручень для инвалидов настенный (БЦ=6300/1.2/5.47)** | | **шт** | **1** | **959.78** |  | **959.78** |  | **5 250.00** |  |
|  | 10.3.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.48 ОТМ=14.56 МР=5.47 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 959.78 | 1 | 959.78 | 5.47 | 5 250.00 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **959.78** |  | **5 250.00** | **0.00** |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | |
| **328** | **ОЕРЖр 65-4-1** | **Демонтаж умывальников и раковин** | | **100 приборов** | **0.01** | **534.15** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.15.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 328.1 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | т | 0.0182 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 525.31 | 1.15 | 6.04 | 14.56 | 87.94 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.84 | 1.15 | 0.10 | 6.11 | 0.61 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 3.62 | 1.15 | 0.04 | 14.56 | 0.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 74\*0.7=52% | | | 3.16 |  | 46.03 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 2.74 |  | 39.83 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 51.56 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.59 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **12.04** |  | **174.41** | **0.59** |
| **329** | **ОЕРЖр 65-3-7** | **Снятие смесителя без душевой сетки** | | **100 шт. арматуры** | **0.01** | **378.29** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.15.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 329.1 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | т | 0.0022 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 375.91 | 1.15 | 4.32 | 14.56 | 62.90 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2.38 | 1.15 | 0.03 | 6.11 | 0.18 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.97 | 1.15 | 0.01 | 14.56 | 0.15 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 74\*0.7=52% | | | 2.25 |  | 32.79 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 1.95 |  | 28.37 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 36.78 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.42 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8.55** |  | **124.24** | **0.42** |
| **330** | **ОЕРЖ 17-01-001-14** | **Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды** | | **10 компл.** | **0.1** | **1 802.88** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 249.84 | 1.38 | 34.48 | 14.56 | 502.03 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 25.26 | 1.5 | 3.79 | 6.09 | 23.08 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.81 | 1.5 | 0.27 | 14.56 | 3.93 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 527.78 | 1 | 152.78 | 2.89 | 441.53 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 28.15 |  | 409.83 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 22.24 |  | 323.81 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 21.78 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 3.01 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **241.44** |  | **1 700.28** | **3.01** |
| **331** | **301-0825** | **Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм** | | **компл.** | **- 1** | **143.96** |  | **- 143.96** |  | **- 416.04** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 143.96 | 1 | - 143.96 | 2.89 | - 416.04 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 143.96** |  | **- 416.04** | **0.00** |
| **332** | **301-8318** | **Умывальник для инвалидов размером 650x560 мм** | | **шт.** | **1** | **1 925.93** |  | **1 925.93** |  | **5 565.94** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 925.93 | 1 | 1 925.93 | 2.89 | 5 565.94 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 925.93** |  | **5 565.94** | **0.00** |
| **333** | **ОЕРЖ 17-01-002-03** | **Установка смесителей** | | **10 шт.** | **0.1** | **1 647.33** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.13. | ОТ=13.94 ЭМ=4.69 ОТМ=13.94 МР=2.92 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 80.78 | 1.38 | 11.15 | 13.94 | 155.43 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 0.20 | 1.5 | 0.03 | 4.69 | 0.14 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 566.35 | 1 | 156.64 | 2.92 | 457.39 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 9.03 |  | 125.90 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 7.14 |  | 99.48 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 7.00 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.97 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **183.99** |  | **838.34** | **0.97** |
| **334** | **301-7784** | **Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом** | | **компл.** | **1** | **2 547.79** |  | **2 547.79** |  | **7 439.55** |  |
|  | 10.13.13. | ОТ=13.94 ЭМ=4.69 ОТМ=13.94 МР=2.92 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 547.79 | 1 | 2 547.79 | 2.92 | 7 439.55 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 547.79** |  | **7 439.55** | **0.00** |
| **335** | **301-1264** | **Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм** | | **шт.** | **2** | **12.52** |  | **25.04** |  | **72.37** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.52 | 1 | 25.04 | 2.89 | 72.37 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **25.04** |  | **72.37** | **0.00** |
| **336** | **301-8638** | **Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2х50 мм** | | **компл.** | **1** | **257.34** |  | **257.34** |  | **743.71** |  |
|  | 10.13.12. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 МР=2.89 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 257.34 | 1 | 257.34 | 2.89 | 743.71 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **257.34** |  | **743.71** | **0.00** |
| **337** | **ОЕРЖр 65-4-10** | **Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе** | | **100 приборов** | **0.01** | **390.59** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.15.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 337.1 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | т | 0.0175 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 381.75 | 1.15 | 4.39 | 14.56 | 63.92 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 8.84 | 1.15 | 0.10 | 6.11 | 0.61 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 3.62 | 1.15 | 0.04 | 14.56 | 0.58 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 74\*0.7=52% | | | 2.30 |  | 33.54 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 1.99 |  | 29.03 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 37.54 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.43 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **8.78** |  | **127.10** | **0.43** |
| **338** | **ОЕРЖр 65-4-2** | **Демонтаж унитазов и писсуаров** | | **100 приборов** | **0.01** | **663.58** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.15.1. | ОТ=14.56 ЭМ=6.11 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
| Пр | 338.1 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | т | 0.0265 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |  |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 653.72 | 1.15 | 7.52 | 14.56 | 109.49 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 9.86 | 1.15 | 0.11 | 6.11 | 0.67 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 4.04 | 1.15 | 0.05 | 14.56 | 0.73 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 74\*0.7=52% | | | 3.94 |  | 57.31 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 3.41 |  | 49.60 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 64.13 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.73 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **14.98** |  | **217.07** | **0.73** |
| **339** | **ОЕРЖ 17-01-003-01** | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным** | | **10 компл.** | **0.1** | **4 302.24** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.15. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 281.14 | 1.38 | 38.80 | 14.56 | 564.93 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 47.51 | 1.5 | 7.13 | 6.1 | 43.49 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 4.45 | 1.5 | 0.67 | 14.56 | 9.76 |  |
|  |  | МР | |  |  | 3 973.59 | 1 | 397.36 | 3.34 | 1 327.18 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 31.97 |  | 465.50 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 25.26 |  | 367.80 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 24.96 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 3.45 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **500.52** |  | **2 768.90** | **3.45** |
| **340** | **301-1521** | **Унитаз-компакт «Комфорт»** | | **компл.** | **- 1** | **370.17** |  | **- 370.17** |  | **-1 236.37** |  |
|  | 10.13.15. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 370.17 | 1 | - 370.17 | 3.34 | -1 236.37 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 370.17** |  | **-1 236.37** | **0.00** |
| **341** | **301-8319** | **Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм** | | **компл.** | **1** | **2 782.35** |  | **2 782.35** |  | **9 293.05** |  |
|  | 10.13.15. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 2 782.35 | 1 | 2 782.35 | 3.34 | 9 293.05 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **2 782.35** |  | **9 293.05** | **0.00** |
| **342** | **301-1264** | **Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм** | | **шт.** | **1** | **12.52** |  | **12.52** |  | **41.82** |  |
|  | 10.13.15. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 12.52 | 1 | 12.52 | 3.34 | 41.82 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **12.52** |  | **41.82** | **0.00** |
| **343** | **301-1272** | **Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410** | | **шт.** | **1** | **18.00** |  | **18.00** |  | **60.12** |  |
|  | 10.13.15. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=3.34 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 18.00 | 1 | 18.00 | 3.34 | 60.12 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **18.00** |  | **60.12** | **0.00** |
| **344** | **302-2377** | **Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа бабочка, с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2** | | **шт.** | **3** | **56.94** |  | **170.82** |  | **382.64** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 56.94 | 1 | 170.82 | 2.24 | 382.64 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **170.82** |  | **382.64** | **0.00** |
| **345** | **ОЕРЖ 16-04-002-01** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм** | | **100 м трубопровода** | **0.09** | **4 266.05** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 2 263.86 | 1.38 | 281.17 | 14.56 | 4 093.84 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 1 468.96 | 1.5 | 198.31 | 4.75 | 941.97 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 217.40 | 1.5 | 29.35 | 14.56 | 427.34 |  |
|  |  | МР | |  |  | 533.23 | 1 | 47.99 | 2.24 | 107.50 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 251.52 |  | 3 662.16 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 198.73 |  | 2 893.56 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 203.66 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 25.44 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **977.72** |  | **11 699.03** | **25.44** |
| **346** | **507-0622** | **Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм** | | **10 м** | **- 0.8091** | **50.77** |  | **- 41.08** |  | **- 92.02** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 50.77 | 1 | - 41.08 | 2.24 | - 92.02 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 41.08** |  | **- 92.02** | **0.00** |
| **347** | **507-3348** | **Труба из полипропилена PN 16/20** | | **м** | **8.091** | **10.53** |  | **85.20** |  | **190.85** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 10.53 | 1 | 85.20 | 2.24 | 190.85 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **85.20** |  | **190.85** | **0.00** |
| **348** | **302-1246** | **Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм** | | **шт.** | **16** | **34.37** |  | **549.92** |  | **1 231.82** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 34.37 | 1 | 549.92 | 2.24 | 1 231.82 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **549.92** |  | **1 231.82** | **0.00** |
| **349** | **507-2732** | **Опоры подвижные хомутовые для труб до 40 мм** | | **шт.** | **4** | **40.04** |  | **160.16** |  | **358.76** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 40.04 | 1 | 160.16 | 2.24 | 358.76 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **160.16** |  | **358.76** | **0.00** |
| **350** | **509-7132** | **Хомут трубный** | | **шт.** | **4** | **36.28** |  | **145.12** |  | **325.07** |  |
|  | 10.13.2. | ОТ=14.56 ЭМ=4.75 ОТМ=14.56 МР=2.24 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 36.28 | 1 | 145.12 | 2.24 | 325.07 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **145.12** |  | **325.07** | **0.00** |
| **351** | **ОЕРЖ 16-04-001-01** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм** | | **100 м трубопровода** | **0.01** | **5 558.47** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.5. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=1.57 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 764.46 | 1.38 | 10.55 | 14.56 | 153.61 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 3.02 | 1.5 | 0.05 | 5.49 | 0.27 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.32 | 1.5 | 0.00 | 14.56 | 0.00 |  |
|  |  | МР | |  |  | 4 790.99 | 1 | 47.91 | 1.57 | 75.22 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 8.55 |  | 124.42 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 6.75 |  | 98.31 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 64.26 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.89 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **73.81** |  | **451.83** | **0.89** |
| **352** | **ОЕРЖ 16-04-001-02** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм** | | **100 м трубопровода** | **0.04** | **9 351.42** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.13.5. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=1.57 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 733.04 | 1.38 | 40.46 | 14.56 | 589.10 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 6.94 | 1.5 | 0.42 | 5.49 | 2.31 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 0.81 | 1.5 | 0.05 | 14.56 | 0.73 |  |
|  |  | МР | |  |  | 8 611.44 | 1 | 344.46 | 1.57 | 540.80 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 128\*(0.9\*0.7)=81% | | | 32.81 |  | 477.76 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *83\*(0.85\*0.9)=64%* | | | 25.93 |  | 377.49 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 61.65 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 3.40 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **444.08** |  | **1 987.46** | **3.40** |
| **353** | **103-0935** | **Отводы диаметром 50 мм** | | **шт.** | **1** | **15.59** |  | **15.59** |  | **24.48** |  |
|  | 10.13.5. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=1.57 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 15.59 | 1 | 15.59 | 1.57 | 24.48 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **15.59** |  | **24.48** | **0.00** |
| **354** | **103-0936** | **Муфты диаметром 100 мм** | | **шт.** | **3** | **31.31** |  | **93.93** |  | **147.47** |  |
|  | 10.13.5. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=1.57 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 31.31 | 1 | 93.93 | 1.57 | 147.47 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **93.93** |  | **147.47** | **0.00** |
| Обустройство входной группы, пандусы, ограждения | | | | | | | | | | | |
| **355** | **ОЕРЖр 68-20-1** | **Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель** | | **100 м2 основания** | **0.03** | **170.74** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.18.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.57 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 170.74 | 1.15 | 5.89 | 14.56 | 85.76 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 104\*0.7=73% | | | 4.30 |  | 62.60 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *60\*0.9=54%* | | | 3.18 |  | 46.31 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 18.68 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 0.64 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **13.37** |  | **194.67** | **0.64** |
| **356** | **ОЕРЖ 27-03-008-04** | **Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** | | **100 м3 конструкций** | **0.01** | **7 336.81** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 30.18.2. | ОТ=14.56 ЭМ=5.02 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 792.61 | 1.38 | 24.74 | 14.56 | 360.21 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 5 544.20 | 1.5 | 83.16 | 5.02 | 417.46 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 557.14 | 1.5 | 8.36 | 14.56 | 121.72 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 142\*(0.9\*0.7)=89% | | | 29.46 |  | 428.92 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *95\*(0.85\*0.9)=73%* | | | 24.16 |  | 351.81 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 225.43 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 3.16 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **161.52** |  | **1 558.40** | **3.16** |
| **357** | **ОЕРЖ 01-02-057-01** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1** | | **100 м3 грунта** | **0.018** | **1 104.48** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.1.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.49 ОТМ=14.56 МР=2.81 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 1 104.48 | 1.38 | 27.44 | 14.56 | 399.53 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 80\*(0.9\*0.7)=50% | | | 13.72 |  | 199.77 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *45\*(0.85\*0.9)=35%* | | | 9.60 |  | 139.84 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 118.00 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 2.93 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **50.76** |  | **739.14** | **2.93** |
| **358** | **ОЕРЖ 08-01-002-03** | **Устройство основания под фундаменты гравийного** | | **1 м3 основания** | **1.6** | **272.86** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.9.1. | ОТ=14.56 ЭМ=5.29 ОТМ=14.56 МР=5.28 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 24.50 | 1.38 | 54.10 | 14.56 | 787.70 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 65.05 | 1.5 | 156.12 | 5.29 | 825.87 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 6.66 | 1.5 | 15.98 | 14.56 | 232.67 |  |
|  |  | МР | |  |  | 183.31 | 1 | 293.30 | 5.28 | 1 548.62 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 122\*(0.9\*0.7)=77% | | | 53.96 |  | 785.68 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *80\*(0.85\*0.9)=62%* | | | 43.45 |  | 632.63 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 3.04 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 6.82 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **600.93** |  | **4 580.50** | **6.82** |
| **359** | **ОЕРЖ 06-01-001-20** | **Устройство ленточных фундаментов бетонных (прим. устройство бетонного пандуса и площадки)** | | **100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле** | **0.015** | **66 662.43** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.2.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.85 ОТМ=14.56 МР=5.13 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 3 499.67 | 1.38 | 72.44 | 14.56 | 1 054.73 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 2 081.80 | 1.5 | 46.84 | 5.85 | 274.01 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 354.65 | 1.5 | 7.98 | 14.56 | 116.19 |  |
|  |  | МР | |  |  | 61 080.96 | 1 | 916.21 | 5.13 | 4 700.16 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 53.08 |  | 772.81 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*(0.85\*0.9)=50%* | | | 40.21 |  | 585.46 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 359.44 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 7.48 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **1 128.78** |  | **7 387.17** | **7.48** |
| **360** | **ОЕРЖ 06-01-015-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок (3.479\*9.96)** | | **1 т** | **0.0346** | **6 587.00** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.7. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=5.48 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 134.36 | 1.38 | 6.42 | 14.56 | 93.48 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 39.51 | 1.5 | 2.05 | 6.1 | 12.51 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.59 | 1.5 | 0.13 | 14.56 | 1.89 |  |
|  |  | МР | |  |  | 6 413.13 | 1 | 221.89 | 5.48 | 1 215.96 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 4.32 |  | 62.94 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*(0.85\*0.9)=50%* | | | 3.28 |  | 47.69 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 12.80 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.61 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **237.96** |  | **1 432.58** | **0.61** |
| **361** | **204-0100** | **Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III** | | **т** | **- 0.0346** | **6 105.88** |  | **- 211.26** |  | **-1 157.70** |  |
|  | 10.3.7. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=5.48 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 6 105.88 | 1 | - 211.26 | 5.48 | -1 157.70 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **- 211.26** |  | **-1 157.70** | **0.00** |
| **362** | **204-3893** | **Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм** | | **т** | **0.0346** | **9 123.63** |  | **315.68** |  | **1 729.93** |  |
|  | 10.3.7. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=5.48 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 9 123.63 | 1 | 315.68 | 5.48 | 1 729.93 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **315.68** |  | **1 729.93** | **0.00** |
| **363** | **ОЕРЖр 69-11-1** | **Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементных** | | **1 м3 раствора** | **1.5** | **33.40** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.2 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 10.2.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.85 ОТМ=14.56 МР=5.13 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 23.40 | 1.15 | 40.37 | 14.56 | 587.79 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 10.00 | 1.15 | 17.25 | 5.85 | 100.91 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 8.33 | 1.15 | 14.37 | 14.56 | 209.23 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 66\*0.7=46% | | | 25.18 |  | 366.63 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 24.63 |  | 358.66 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 3.19 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 5.50 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **107.43** |  | **1 413.99** | **5.50** |
| **364** | **ОЕРЖ 11-01-015-08** | **Железнение цементных покрытий** | | **100 м2 покрытия** | **0.0996** | **161.59** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.2.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.85 ОТМ=14.56 МР=5.13 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 123.23 | 1.38 | 16.94 | 14.56 | 246.65 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 7.12 | 1.5 | 1.06 | 5.85 | 6.20 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 1.28 | 1.5 | 0.19 | 14.56 | 2.77 |  |
|  |  | МР | |  |  | 31.24 | 1 | 3.11 | 5.13 | 15.95 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 13.19 |  | 192.05 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 9.94 |  | 144.66 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 10.90 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 1.49 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **44.24** |  | **605.51** | **1.49** |
| **365** | **ОЕРЖ 11-01-004-05** | **Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм** | | **100 м2 изолируемой поверхности** | **0.02** | **1 265.20** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.2.9. | ОТ=14.56 ЭМ=5.26 ОТМ=14.56 МР=4.96 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 354.12 | 1.38 | 9.77 | 14.56 | 142.25 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 170.86 | 1.5 | 5.13 | 5.26 | 26.98 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.51 | 1.5 | 0.08 | 14.56 | 1.16 |  |
|  |  | МР | |  |  | 740.22 | 1 | 14.80 | 4.96 | 73.41 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 123\*(0.9\*0.7)=77% | | | 7.58 |  | 110.43 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *75\*(0.85\*0.9)=58%* | | | 5.71 |  | 83.18 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 27.15 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.75 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **42.99** |  | **436.25** | **0.75** |
| **366** | **ОЕРЖ 07-05-016-04** | **Устройство металлических ограждений без поручней** | | **100 м ограждения** | **0.16** | **18 626.38** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.48 ОТМ=14.56 МР=5.47 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 514.93 | 1.38 | 113.70 | 14.56 | 1 655.47 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 266.08 | 1.5 | 63.86 | 5.48 | 349.95 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 5.29 | 1.5 | 1.27 | 14.56 | 18.49 |  |
|  |  | МР | |  |  | 17 845.37 | 1 | 2 855.26 | 5.47 | 15 618.27 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 155\*(0.9\*0.7)=98% | | | 112.67 |  | 1 640.48 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *100\*(0.85\*0.9)=77%* | | | 88.53 |  | 1 288.95 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 46.03 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 10.17 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **3 234.02** |  | **20 553.12** | **10.17** |
| **367** | **201-0650** | **Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | | **т** | **- 0.3344** | **8 412.63** |  | **-2 813.18** |  | **-15 388.09** |  |
|  | 10.3.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.48 ОТМ=14.56 МР=5.47 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 8 412.63 | 1 | -2 813.18 | 5.47 | -15 388.09 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **-2 813.18** |  | **-15 388.09** | **0.00** |
| **368** | **101-2529** | **Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300 (прим . ограждение металлическое для МГН)** | | **м** | **16** | **754.72** |  | **12 075.52** |  | **66 053.09** |  |
|  | 10.3.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.48 ОТМ=14.56 МР=5.47 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 754.72 | 1 | 12 075.52 | 5.47 | 66 053.09 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **12 075.52** |  | **66 053.09** | **0.00** |
| **369** | **ОЕРЖ 06-01-015-08** | **Установка закладных деталей весом до 20 кг (Прим. монтаж аппарелей)** | | **1 т** | **0.01** | **9 225.21** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 п.8.7 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.25 , ОТМ=1.25 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.25 | | | | | | | | | |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.1 п.1 | ПЗ=1 , ОТ=1.2 , ЭМ=1.2 , ОТМ=1.2 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.2 , ЗТМ=1.2 | | | | | | | | | |
|  | 10.3.3. | ОТ=14.56 ЭМ=5.48 ОТМ=14.56 МР=5.47 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 687.83 | 1.38 | 9.49 | 14.56 | 138.17 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 37.39 | 1.5 | 0.56 | 5.48 | 3.07 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 2.43 | 1.5 | 0.04 | 14.56 | 0.58 |  |
|  |  | МР | |  |  | 8 499.99 | 1 | 85.00 | 5.47 | 464.95 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 105\*(0.9\*0.7)=66% | | | 6.29 |  | 91.58 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *65\*(0.85\*0.9)=50%* | | | 4.77 |  | 69.38 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 63.37 | 1.38 / 1.5 |  |  |  | 0.87 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **106.11** |  | **767.15** | **0.87** |
| **370** | **ОЕРЖ 46-03-001-01** | **Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** | | **100 отверстий** | **0.08** | **2 188.74** |  |  |  |  |  |
|  | Приказ 81/пр от 2017.02.09 Пр.2 т.3 п.1.2\_2 | ПЗ=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15 | | | | | | | | | |
|  | 30.19.1. | ОТ=14.56 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 199.64 | 1.15 | 18.37 | 14.56 | 267.47 |  |
|  |  | ЭМ | |  |  | 774.51 | 1.15 | 71.25 | 1 | 71.25 |  |
|  |  | в т.ч. ОТМ | |  |  | 228.29 | 1.15 | 21.00 | 14.56 | 305.76 |  |
|  |  | МР | |  |  | 1 214.59 | 1 | 97.17 | 1 | 97.17 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 110\*(0.9\*0.7)=69% | | | 27.17 |  | 395.53 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *70\*(0.85\*0.9)=54%* | | | 21.26 |  | 309.54 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 33.70 | 1.15 / 1.15 |  |  |  | 3.10 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **235.22** |  | **1 140.96** | **3.10** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **60 410.21** | | **289 205.69** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **3 266.75** | | **47 556.99** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **1 200.17** | | **6 255.02** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **189.54** | | **2 759.72** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **55 943.29** | | **235 393.68** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **2 408.72** | | **35 065.15** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **1 798.34** | | **26 179.10** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **64 617.27** | | **350 449.94** | |
| **Раздел 5. Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | |
| **371** | **ОЕРЖр 69-15-1** | **Затаривание строительного мусора в мешки** | | **1 т** | **2.295** | **27.09** |  |  |  |  |  |
|  | 30.13.4. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=2.32 | | | | | | | | | |
| 372 | 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | | шт. | - 45.9 | 0.91 | 1 | - 41.77 | 2.32 | - 96.91 |  |
|  |  | *еМР=0.91 руб =0.91* | | | | | | | | | |
|  |  | ОТ | | руб. |  | 8.89 | 1 | 20.40 | 14.56 | 297.02 |  |
|  |  | МР | |  |  | 18.20 | 1 | 41.77 | 2.32 | 96.91 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 78\*0.7=55% | | | 11.22 |  | 163.36 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *50\*0.9=45%* | | | 9.18 |  | 133.66 |  |
|  |  | ЗТ+ЗТМ | | чел-ч |  | 1.03 | 1 / 1 |  |  |  | 2.36 |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **40.80** |  | **594.04** | **2.36** |
| **373** | **101-3059** | **Мешки бумажные марки Крафт** | | **1000 шт.** | **0.046** | **7 682.51** |  | **353.40** |  | **819.89** |  |
|  | 30.13.4. | ОТ=14.56 ЭМ=6.1 ОТМ=14.56 МР=2.32 | | | | | | | | |  |
|  |  | МР | |  |  | 7 682.51 | 1 | 353.40 | 2.32 | 819.89 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **353.40** |  | **819.89** | **0.00** |
| **374** | **ОССПЖ 01-01-01-021** | **Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах** | | **1 т груза** | **2.295** | **10.25** |  |  |  |  |  |
|  | Часть III.П.4.п.4 | ПЗ=1.3 , ОТ=1 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.3 , ЗТМ=1.3 | | | | | | | | | |
|  | 30.1.3. | ОТ=14.56 ЭМ=6.09 ОТМ=14.56 | | | | | | | | | |
|  |  | ЭМ | |  |  | 10.25 | 1 | 23.52 | 6.09 | 143.24 |  |
|  |  | НР от ФОТ | | % | 100\*0.7=70% | | | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | СП от ФОТ | | % | *60\*0.9=54%* | | | 0.00 |  | 0.00 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **30.58** |  | **186.21** | **0.00** |
| **375** | **ОССПЖ 03-21-01-015** | **Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км** | | **1 т груза** | **2.295** | **13.38** |  |  |  |  |  |
|  | Часть III.П.4.п.4 | ПЗ=1.3 , ОТ=1 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.3 , ЗТМ=1.3 | | | | | | | | | |
|  | ОССПЖ.Р.3. | ОТ=6.43 ЭМ=6.43 ОТМ=6.43 МР=6.43 ОБ=6.43 | | | | | | | | | |
|  |  | ЭМ | |  |  | 13.38 | 1 | 30.71 | 6.43 | 197.47 |  |
|  |  | **Всего по позиции** | |  |  |  |  | **39.92** |  | **256.71** | **0.00** |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **444.30** | | **1 559.83** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **20.40** | | **297.02** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **54.23** | | **340.71** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **353.40** | | **819.89** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **11.22** | | **163.36** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **9.18** | | **133.66** | |
| **Итого по разделу** | | | | | | |  | **464.70** | | **1 856.85** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по всем разделам** | | | | | | |  | **292 731.29** | | **1 433 956.17** | |
| **Прямые затраты** | | | | | | |  | **271 308.25** | | **1 122 097.97** | |
| **Оплата труда рабочих** | | | | | | |  | **16 946.15** | | **246 694.43** | |
| **Машины и механизмы** | | | | | | |  | **5 326.56** | | **27 826.08** | |
| **Оплата труда машинистов** | | | | | | |  | **819.55** | | **11 932.70** | |
| **Материалы** | | | | | | |  | **249 019.27** | | **847 475.25** | |
| **Фонд оплаты труда (справочно)** | | | | | | |  | **17 765.70** | | **258 627.13** | |
| **Накладные расходы** | | | | | | |  | **12 382.23** | | **180 251.27** | |
| **Сметная прибыль** | | | | | | |  | **9 040.81** | | **131 606.93** | |
| **Всего по смете** | | | | | | |  | **292 731.29** | | **1 433 956.17** | |
| **Расчет НДС при УСН (МР+(ЭМ-ЗПМ)+НР\*0.1712+СП\*0.15)\*0.2** | | | | | | |  | **46 260.40** | | **164 514.36** | |
| **Итого** | | | | | | |  | **338 991.69** | | **1 598 470.53** | |

Начальная (максимальная) цена договора сформирована проектно-сметным методом.

**Итого: начальная (максимальная) цена договора –** 1 598 470,53 рублей (один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят рублей 53 копейки).

***Главный врач***

***ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Золотарев***

Приложение №2

к котировочной документации

**Техническое задание**

Подрядчик должен находиться в пределах Забайкальского края и соответствовать требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча»», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года.

1. **Место, условия и сроки выполнения работ по текущему ремонту: № 27,37,38 второго этажа; № 55, 56 первого этажа; устройство пандуса для МГН здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Могоча":**
   1. Место проведения работ: 673732, Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, 40;
   2. Условия выполнения работ:

* Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием. Ход выполнения работ контролируется заказчиком. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком;
* Работы выполняются в соответствии с локальной сметой на ремонт помещений (Приложение №1 «Начальная (максимальная) цена договора» к настоящей Документации).
  1. Сроки выполнения работ: В соответствии с согласованным календарным планом-графиком выполненных работ (приложение № 2 к Договору генерального подряда – приложение № 5 к настоящей Документации). Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем заключения Договора (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к настоящей Документации). **Все работы, указанные в настоящем Техническом задании, должны быть завершены в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора**.

1. **Общие характеристики работ:** при проведении текущего ремонта, выполнить следующие виды работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ по устранению дефектов | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоматология (помещение №37) | | | |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.022 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.1946 |
| 5 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0.1946 |
| 6 | Разборка бетонных полов | 1 м3 | 2.2 |
| 7 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.43875 |
| 8 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.06 |
| 9 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0.16 |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.038 |
| 11 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1946 |
| 12 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.1946 |
| 13 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм) | 100 м2 стяжки | 0.1946 |
| 14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.06825 |
| 15 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0.1946 |
| 20 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.01 |
| 22 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.43875 |
| 23 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0265 |
| 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой стен | 100 м2 покрытия | 0.46525 |
| 26 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.46525 |
| 32 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.008 |
| 33 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 0.1906 |
| 39 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0.08 |
| 42 | Установка и крепление наличников оконных | 100 м коробок блоков | 0.06 |
| 44 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0189 |
| 49 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.04 |
| 50 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.02 |
| 51 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 |
| 52 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.01 |
| 53 | Установка раковин | 10 компл. | 0.1 |
| 58 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 68 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 70 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.7 |
| 72 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.35 |
| 74 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.45 |
| 79 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0.06 |
| 81 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 83 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.07 |
| 85 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| Стоматология (помещение 38) | | | |
| 88 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.044 |
| 89 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 |
| 90 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.1864 |
| 91 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0.1864 |
| 92 | Разборка бетонных полов | 1 м3 | 2.31 |
| 93 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.4388 |
| 94 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.06 |
| 95 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1864 |
| 96 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.1864 |
| 97 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм) | 100 м2 стяжки | 0.1864 |
| 98 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.06825 |
| 99 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0.1864 |
| 104 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.01 |
| 106 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0.16 |
| 107 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.45 |
| 108 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0265 |
| 109 | Покрытие поверхностей грунтовкой стен | 100 м2 покрытия | 0.4765 |
| 111 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.4765 |
| 117 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.008 |
| 118 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 0.1864 |
| 124 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0.08 |
| 127 | Установка и крепление наличников оконных | 100 м коробок блоков | 0.06 |
| 129 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0189 |
| 134 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.89 |
| 136 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 |
| 137 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.01 |
| 138 | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0.2 |
| 141 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0.01 |
| 145 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |
| 148 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.2 |
| 156 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.04 |
| 158 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.7 |
| 160 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.35 |
| 162 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.55 |
| 166 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0.06 |
| 168 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 170 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.09 |
| 172 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| Процедурный кабинет (пом.27) | | | |
| 175 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.022 |
| 176 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 177 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0.174 |
| 178 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0.174 |
| 179 | Разборка бетонных полов | 1 м3 | 2.31 |
| 180 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.4615 |
| 181 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.06 |
| 182 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.174 |
| 183 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.174 |
| 184 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм) | 100 м2 стяжки | 0.174 |
| 185 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (3.75 кг\*17.4) | 1 т | 0.06525 |
| 186 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0.174 |
| 191 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.01 |
| 193 | Покрытие поверхностей грунтовкой стен | 100 м2 покрытия | 0.488 |
| 195 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.4615 |
| 196 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0265 |
| 197 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.488 |
| 203 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.008 |
| 204 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 0.1692 |
| 210 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0.08 |
| 213 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0.16 |
| 214 | Установка и крепление наличников оконных | 100 м коробок блоков | 0.06 |
| 216 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0189 |
| 221 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 |
| 222 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.01 |
| 223 | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0.2 |
| 227 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0.01 |
| 230 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.2 |
| 232 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |
| 240 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.04 |
| 242 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.7 |
| 244 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.35 |
| 246 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.55 |
| 250 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0.06 |
| 252 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 |
| 254 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.09 |
| 256 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| Доступная среда | | | |
| 259 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.158 |
| 260 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.076 |
| 261 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.04 |
| 262 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.0765 |
| 263 | Разборка бетонных полов | 1 м3 | 0.765 |
| 264 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.2759 |
| 265 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.2759 |
| 266 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.09 |
| 267 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0765 |
| 268 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщины 100 мм) | 100 м2 стяжки | 0.0765 |
| 269 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (3.75\*7.65) | 1 т | 0.029 |
| 270 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0.0765 |
| 275 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.02 |
| 277 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.05 |
| 280 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2759 |
| 281 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.021 |
| 282 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0931 |
| 283 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.021 |
| 284 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.1141 |
| 285 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1141 |
| 286 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1618 |
| 292 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2 | 100 м2 облицовки | 0.0765 |
| 298 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0.02 |
| 301 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0798 |
| 307 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.1 |
| 309 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.1 |
| 311 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.15 |
| 315 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0.02 |
| 317 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 319 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 321 | Электрополотенце | 1 шт. | 1 |
| 323 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт. | 0.7 |
| 328 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 |
| 329 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.01 |
| 330 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.1 |
| 333 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 |
| 337 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.01 |
| 338 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.01 |
| 339 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1 |
| 345 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.09 |
| 351 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.01 |
| 352 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.04 |
| 355 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.024 |
| 356 | Устройство основания под фундаменты гравийного | 1 м3 основания | 0.9 |
| 357 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной более 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.03 |
| 358 | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения | 0.16 |
| 361 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм алюминиевых (прим. монтаж телескопических пандусов) | 100 м2 пола | 0.03 |
| Вывоз мусора | | | |
| 362 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 2.295 |
| 365 | Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 2.295 |
| 366 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.295 |

1. **Требование к качеству и безопасности работ:**
   1. Требование к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, установлены действующими Строительными нормами и правилами (далее СНиП), сводами правил по строительства (далее СП), ведомственными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПин), государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями ( Далее ТУ), нормами пожарной безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами;

Во время выполнения работ обязательное соблюдения технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:

* Строительные нормы и правила СНиП «Безопасность труда в строительстве»;
* Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
* Федеральный закон – ФЗ «О пожарной безопасности»;
* Строительные нормы и правила СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
* Нормы пожарной безопасности НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности:
* Федеральный закон – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  1. Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилых помещений при выполнении работ до приемки Заказчиком несет подрядчик.

1. **Требования к организации работ:**
   1. Работы должны выполняться в соответствии с согласованным графиком производства работ.
   2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в ресурсной ведомости на выполнение работ по ремонту помещений;
   3. К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативно правовыми актами в области строительства. Не допускается привлечение иногородних и иностранных специалистов без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации;
   4. Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества подрядчика на период выполнения работ должен обеспечить подрядчик;
2. **Требования к материалам и оборудованию:**
   1. Качество и безопасность материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, должны соответствовать действующим на момент выполнения работ обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности, акустике, по уровню индустриальных радиопомех, по устойчивости к электромагнитным помехам, а также гигиеническим требования, санитарным нормам и правилам и **подтверждаться декларациям о соответствии, сертификациями соответствия и санитарно- эпидемиологическими заключениями**;
   2. Все материалы должны иметь соответствующие **сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы удостоверяющие их качество**. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику не позднее двух календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалом и оборудования.

**6. Требования к отделочным работам:**

6.1 Подготовка к проведению ремонтных работ (снятие штукатурки со стен).

6.2 Стены оштукатурить цементно-песчаным раствором. Для грунтовки глубокого проникновения. Стены облицевать керамической плиткой, **формат и цветовую гамму согласовать с Заказчиком.**

6.3 Устройство потолков: очистить поверхность потолка от старой краски, выполнить грунтовку, смонтировать натяжной потолок из ПВХ.

6.4 Ремонт пола:

- провести демонтаж старого дощатого покрытия и стяжки

- выровнять цементной стяжкой

- выполнить покрытие пола из керамического гранита, размером 600х600, **цветовую гамму согласовать с Заказчиком**

- покрытие пола не должно иметь дефектов, полы должны быть гладкими, не имеющие видимых зазоров, неровностей.

6.5 Демонтировать дверные блоки, установить новые.

6.6 Демонтировать окно в помещении № 37, установить новое окно из ПВХ.

6.7 Санузел:

- установить унитаз для инвалидов, высотой не менее 450 мм, с поручнями с двух сторон

- установить раковину со смесителем. Для раковины предусмотреть поручень.

6.8 У входной группы выполнить пандус железобетонный с двухуровневым ограждениям (уклон 0,05).

6.9 Внутри здания смонтировать откидные пандусы, выполнить одноуровневые поручни для МГН общей длинной 16м.

**7. Электромонтажные работы провести в соответствии со Схемой расположения электроприборов:**

7.1 При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06-85 « Электротехнические устройства». Розетки установить на расстоянии не менее 0,5 м от уровня пола.

7.2 Все электрокабели проложить открыто по стенам в кабель-каналах, над натяжным потолком в негорючей, гофрированной трубе.

7.3 При монтаже использовать кабель с медными жилами ПВХ изоляции в ПВХ оболочке негорючей, изготовлен согласно ГОСТ 22483 «Жилы токопроводящие медные для кабелей, проводов и шнуров, основные параметры. Технические требования». Все материалы и оборудования должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП и ППб.

**8. Требования к сроку гарантии качества работ:** срок гарантия качества на выполняемые работы с учетом применяемых материалов должен составлять 60 месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2). В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять любые недостатки результата выполненных работ по Договору за свой счет в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня обращения Заказчика.

**9. Результат Работ:** Результатом Работ являются в полном объеме выполненные Работы с надлежащим качеством. По результатам Работ в случае отсутствия претензий у Заказчика Сторонами подписывается акт сдачи-приемки Работ (формы КС-2).

***Главный врач***

***ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Золотарев***

Приложение №3

к котировочной документации

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации (для ЮЛ)  Исх. номер (при наличии) | **Главному врачу**  **ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Могоча»**  **Ю.А. Золотареву** |

**Заявка на участие в запросе котировок**

1. Изучив извещение № 5 о проведении запроса котировок от «14» ноября 2019 г., а также котировочную документацию к извещению № 5 о проведении запроса котировок от «14» ноября 2019 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника запроса котировок)*

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О.)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )*

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на выполнение работ по текущему ремонту: № 27,37,38 второго этажа; № 55, 56 первого этажа; устройство пандуса для МГН здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Могоча", указанных в извещении № 5 о проведении запроса котировок от «14» ноября 2019 г., а также в котировочной документации к извещению № 5 о проведении запроса котировок от «14» ноября 2019 г.,

1. Место нахождения юридического лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс:(\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Код БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ИНН/КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. Предлагаемая общая стоимость работ (при наличии) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек *(указать цену цифрами и прописью).* ***(Если работа облагается налогом на добавленную стоимость, указывается ставка в процентах. Если работа не облагается налогом на добавленную стоимость, указать причину освобождения от налогообложения*)***.*Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением условий, указанных в проекте Договора (Приложение №5 «Договор генерального подряда» к документации к извещению), а также компенсацию издержек подрядчика (стоимость работ, материалов, накладные и плановые расходы, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы). Гарантия на результат выполненных работ – не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2).
2. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Участника*) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, а так же отсутствие конфликта интересов в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 584р от 04.04.2016 г. «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

1. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы на условиях, указанных в извещении и котировочной документации № 5 о проведении запроса котировок от «14» ноября 2019 г., по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов **(заверенные печатью и подписанные уполномоченным лицом участника закупки)**:

А) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (желательно);

Б) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о запросе котировок на \_\_\_\_ листах;

В) копии учредительных документов (для юридического лица: Устав, ИНН, ОГРН, для физического лица: копия паспорта, ИНН) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах;

Г) письмо (копия уведомления) о применении специальных режимов налогообложения, в случае их применения;

Д) полученная не ранее чем **за 1 месяц** до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) с ЭЦП налогового органа или оригинал выписки, заверенный налоговым органом, или нотариально заверенную копию такой выписки,

Е) копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица). Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученный не ранее чем **за 1 месяц** до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах;

Ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на \_\_\_\_\_\_\_ листах;

З) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на \_\_\_\_ листах.

**\* Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в запросе котировок в печатной форме влечет за собой отказ в допуске к участию либо признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

М.П.

**ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНО СШИВАЕТСЯ И ЗАВЕРЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ЛИБО ЗАВЕРЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ И ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ КАЖДЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ!!!**

Приложение №4

к котировочной документации

**Оформление конверта к заявке на участие в запросе котировок**

**Заявка на участие в запросе котировок** на выполнение по текущему ремонту: № 27,37,38 второго этажа; № 55, 56 первого этажа; устройство пандуса для МГН здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Могоча"

**№ 5 от 14.11.2019 г.**

**Полное наименование участника запроса котировок:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Юридический адрес и ИНН участника запроса котировок:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заявка поступила:**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

**в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут**

**(время местное)**

(поле заполняется ответственным за прием котировочных заявок)

Приложение №5

к котировочной документации

**Договор генерального подряда №\_\_\_\_**

**на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Могоча «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-медицина» города Могоча»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Золотарева Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, **и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя выполнение работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается вид ремонт, капитальный или текущий, а так же в случае необходимости работы по выполнению проектно-сметной документации (ПСД)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается точное наименование объекта недвижимости)

по адресу:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(указывается точный адрес объекта недвижимости по свидетельству о государственной регистрации права)

инвентарный номер объекта недвижимости \_\_\_\_, сетевой номер (СУиК): V153/11000000/1, именуемый в дальнейшем «Объект»

Общая площадь составляет \_\_\_\_\_ кв.м., ремонтируемая площадь Объекта \_\_\_\_ м.кв., указывается в сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» на Объект\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указывается дата выдачи свидетельства, его серия и номер)

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Заказчика на Объект:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_.**

(указывается дата выдачи свидетельства, его серия и номер)

* 1. Генподрядчик обязуется выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами, и средствами на условиях настоящего Договора.
  2. Содержание и стоимость работ согласовывается сторонами в Сметах на выполнение работ, подписываемых Сторонами в течение срока действия настоящего Договора и являющихся его неотъемлемыми частями. Сметы на выполнение работ составляются базисно-индексным методом (с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с применением текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД». Сроки выполнения работ, указанных в подписанных Сторонами Сметах на выполнение работ, устанавливаются в подписанных Сторонами Графиках выполнения работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора (приложение № 2).

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору указывается Сторонами в Сметах на выполнение работ.

2.2. Заказчик в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2), на основании счета, выставленного Генподрядчиком, выплачивает Генподрядчику стоимость работ по настоящему Договору (п. 2.1 Договора).

2.3. Изменения в согласованные Сторонами Сметы на выполнение работ (в том числе изменение цены работ, срока выполнения работ, выполнение дополнительных работ, возникших в процессе производства работ), оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

Работы, выполненные Генподрядчиком с превышением объемов и стоимости, не подтвержденные письменно оформленным дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не оплачиваются.

2.4. Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.

Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ, при условии получения от Генподрядчика полного комплекта документов (в т.ч.: счета, счета- фактуры, акта сдачи- приемки выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении форм первичной учетной документации»). Объемы работ по акту формы КС-2 должны быть подтверждены лицами, уполномоченные Заказчиком на осуществление технического надзора.

2.5. Выполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом, осуществляется с учетом положений раздела 3 настоящего Договора.

**3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ**

3.1. До подписания Сторонами соответствующей Сметы на выполнение работ и Графика на выполнение работ Заказчик должен иметь подтвержденный в установленном порядке источник финансирования этих работ.

3.2. В случае если оплата работ по настоящему Договору осуществляется за счет средств целевого финансирования ОАО «РЖД».

3.2.1. Заказчик оплачивает Генподрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления финансовых средств на расчетный счет Заказчика от ОАО «РЖД».

3.2.2. Заказчик не несет ответственность за несоблюдение сроков оплаты работ, обусловленное задержкой финансирования из ОАО «РЖД» в лице Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО «РЖД».

3.3. В случае необходимости Заказчик может устанавливать для Генподрядчика ежеквартальные лимиты финансирования работ, о чем Стороны подписывают График финансирования работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае если между Сторонами подписан График финансирования работ, Генподрядчик не вправе превышать установленные для него лимиты финансирования при выполнении работ.

Выполненные работы, предусмотренные Сметой на выполнение работ, стоимость которых превысила согласованный Сторонами График финансирования работ оплачиваются Заказчиком в следующие кварталы, в которых Графиком финансирования работ предусмотрены денежные средств.

**4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

4.1. Генподрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки выполненных работ.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

4.1.5. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.6. Произвести совместно с Заказчиком обследование зданий, составить дефектную ведомость и составить проектно-сметную документацию в счет стоимости работ по Объекту.

4.1.7. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.8. Информировать Заказчика о заключении Договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения, с указанием предмета Договора, наименования и адреса субподрядчика. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, а также осуществлять координацию их деятельности.

4.1.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

4.1.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.1.11. Вывезти в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного ремонтом Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.1.12. Бережно относиться к имуществу Заказчика.

4.1.13. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение при проведении работ.

4.1.14. Сообщить Заказчику в письменной форме о выявлении недостатков в рабочих чертежах, спецификации и другой документации, передаваемой Заказчиком.

4.1.15. В период проведения ремонтных работ возмещать Заказчику фактические расходы на оплату коммунальных услуг, на основании счетов, выставленных Заказчиком.

4.1.16. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, включая конечных бенефициаров и/или в исполнительных органах Генподрядчика не позднее чем через пять календарных дней после таких изменений.

4.1.17. Согласовать со всеми компетентными органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, все произведенные изменения (перепланировки, неотделимые улучшения и пр.) и передать Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и другими документами, указанными во втором абзаце пункте 2.3 настоящего Договора, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт на объект недвижимости, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Генподрядчику сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями СНиП, согласованную и утвержденную в установленном порядке Центральной дирекции здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД».

4.2.2. Обеспечить осуществление технического надзора за ведением работ на Объекте.

4.2.3. Произвести приемку и оплату выполненных Генподрядчиком работ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора, с учетом особенностей финансирования работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы.

4.3.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

**5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И**

**ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА**

5.1. Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.

Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.2. Генподрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ за два дня до начала приемки выполненных работ.

Готовность работ подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ подписанными, в том числе инспектором технического надзора, курирующим Объект.

Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика или инспектора технического надзора, внесенного в журнал производства работ.

Генподрядчик обязан по указанию Заказчика или инспектора технического надзора за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или инспектора технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием.

5.3. Заказчик вправе вносить в объем работ любые изменения, которые, по его мнению, необходимы и не влекут за собой ухудшение качества работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Генподрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить любую работу;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта.

5.4. Объект должен быть закончен Генподрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в Графике выполнения работ.

5.5. Изменения срока сдачи работ, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Договора, и порядка финансирования, определенного разделами 2 и 3 настоящего Договора, производятся на основании дополнительного соглашения.

5.6. Приемка завершенных Работ на Объекте осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.7. Генподрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки выполненных работ Объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным объемам работ.

5.8. В день приемки работ Генподрядчик передает Заказчику полный комплект документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акты приемки работ, ведомости применяемых материалов, сертификаты соответствия, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений, и другие необходимые документы).

5.9. Заказчик, совместно с инспектором технического надзора осуществляет приемку выполненных работ по акту, контроль за качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации.

5.10. В случае если Заказчиком или инспектором технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.11. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 5.10 настоящего Договора.

**6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ**

Риск случайной гибели результата Работ до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Генподрядчик.

**7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ**

7.1. Генподрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

* качество выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
* своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
* бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 60 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке Объекта после ремонта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать на Объект своего представителя не позднее, чем через 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта Обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За задержку начала приемки законченного ремонтом Объекта на срок 10 (десяти) дней со дня получения извещения Генподрядчика о предъявлении Объекта к сдаче Генподрядчик имеет право применить к Заказчику санкции в виде пени в размере 0.01% от Договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% Договорной цены.

8.2. Генподрядчик уплачивает Заказчику:

8.2.1. 3а несвоевременное окончание ремонта Объекта по вине Генподрядчика - пени в размере 0,1% от Договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% Договорной цены;

8.2.2. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего ему имущества и строительного мусора - штраф в размере **100 000 (Сто тысяч) рублей** за каждый день задержки.

8.3. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных Генподрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору, как за свои собственные.

8.4. Заказчик и собственник Объекта не несут ответственности за ущерб, причиненный имуществу Генподрядчика и привлеченных субподрядчиков в случае, если такой ущерб возник по вине последних.

8.5. Генподрядчик несет ответственность за правильность оформления первичной и иной документации, в том числе составленной при исполнении привлеченными субподрядчиками обязательств по выполнению Работ.

8.6. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства.

**9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления «Заказчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы). Каналы уведомления «Генподрядчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела: \_\_\_\_\_\_\_\_ адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.3 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1. настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действий настоящего Договора.

**10.** **КОНДЕНФИЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Генподрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных Работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее - конфиденциальная информация).

10.2. Генподрядчик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.3. Генподрядчик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.

10.4. Генподрядчик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом. Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

**11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

11.2 Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

11.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 13.3 настоящего Договора.

**12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии три недели с даты получения претензии.

12.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**
   1. Для осуществления строительной деятельности Генподрядчик обязан иметь свидетельство, выданное саморегулированной организацией (далее – СРО).
   2. Генподрядчик приступает к работе после передачи ему утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.
   3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта Объекта по вине Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
   4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
   5. Генподрядчик обязан обеспечить субподрядчиков всей необходимой документацией на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.
2. **ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**
   1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
   2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
   3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Генподрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты на выполнение работ, произведенные до даты получения Генподрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора.
   4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Генподрядчик обязуется возвратить Заказчику платеж в части, превышающей цену выполненных работ в течение 3 (трёх) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
   5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях: - задержки Генподрядчиком начала ремонта более чем на 1 (один) месяц по причинам, не зависящим от Заказчика; - систематического несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ; - аннулирования свидетельства о допуске к осуществлению капитального/текущего ремонта или подготовки проектной документации, выданного СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на производство работ; - неисполнения Генподрядчиком пункта 4.1.16 настоящего Договора..
   6. Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях: - систематической задержки расчетов за фактически выполненные работы, или задержки их более чем на один месяц; - консервации или остановки Заказчиком ремонта по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий один месяц.
3. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один календарный год. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших у Сторон в период действия настоящего Договора.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

16.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

16.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

16.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями:

16.5.1. Техническое задание на листах (приложение № 1);

16.5.2. График выполнения работ на листе (приложение № 2);

16.5.3. Смета на листах (приложение № 3);

16.5.4. Дефектный акт на листах (приложение № 4);

16.5.5. Локальная ресурсная ведомость на листах (приложение № 5);

**17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЗАКАЗЧИК:**    **ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Могоча»**  Юридический и фактический адрес:  673732, Забайкальский край, г.Могоча,  ул. Комсомольская,40, строение 1.  тел./факс 8(30241)224-37/40-400  ИНН 7512004064, КПП 751201001,  р/счет 40703810508240006421  Филиал № 5440 банка ВТБ (ПАО)  г. Новосибирск,  к/с 30101810450040000719,  БИК 045004719  E-mail: nuzmogocha@mail.ru  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.А.Золотарев/  М.П. | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  М.П. | | --- | --- | |

Приложение № 1

к Договору генерального подряда №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Могоча»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.А.Золотарев /  М.П. | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 2

к Договору генерального подряда №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование работ | Количество дней выполнения работ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Могоча»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.А.Золотарев /  М.П. | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 3

к Договору генерального подряда №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Смета**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Могоча»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.А.Золотарев /  М.П. | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 4

к Договору генерального подряда №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Дефектный акт**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Могоча»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.А.Золотарев /  М.П. | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 5

к Договору генерального подряда №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Локальная ресурсная ведомость**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Могоча»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.А.Золотарев /  М.П. | **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |